# Configuración de subred

Admite varias subredes con el servidor DHCP ubicado en MiVoice Office 400. El número máximo de subredes que puede admitir es 100. Los mensajes DHCP Discover en una subred se reenvían mediante un Retransmisor DHCP (un servicio configurado en la puerta de enlace de la subred) al servidor DHCP en MiVoice Office 400.

Table 1. Compatibilidad con múltiples subredes DHCP
Parámetro | Explicación
Gateway | Dirección IP del gateway de la subred.
Máscara de subred | Número de 32 bits que enmascara la dirección IP y divide la dirección IP en dirección de red y dirección de host.
Activar |
Servidor DNS principal | Dirección del servidor DNS principal (esta entrada se lee desde el servidor DNS).
Servidor DNS secundario | Dirección del servidor DNS secundario (esta entrada se lee desde el servidor DNS).
Primera dirección IP | Primera dirección del rango de direcciones controlado por el servidor DHCP.
Última dirección IP | Última dirección del rango de direcciones controlado por el servidor DHCP.
Período de validez | Marco de tiempo proporcionado al usuario para trabajar con una determinada dirección IP. Antes de que expire el periodo de validez, los clientes DHCP (p.ej. los teléfonos del sistema) notifican al servidor DHCP si desean mantener su enlace. Cuando el periodo de validez ha expirado, el servidor DHCP prolonga la validez de todos los enlaces para los cuales ha recibido una solicitud y reinicia el temporizador para ese nuevo periodo de validez. Los enlaces para los que no se ha recibido la solicitud se desconectan y las correspondientes direcciones IP se liberan.
Opción de retransmisión | Se puede configurar una retransmisión DHCP para agregar una información del agente de retransmisión (opción 82) en el mensaje de descubrimiento de DHCP reenviado. Se recomienda que se ingrese la misma información en el servidor DHCP. La cadena de la opción 82 se ingresa en formato HEX. Un agente de retransmisión envía una opción 82 (ejemplo: 01 0b 00 02 00 16 45 53 2d 34 31 32 34). Esta cadena se ingresa en la configuración de la subred sin espacios (ejemplo. 010b0002001645532d34313234) Para una subred, si el servidor DHCP de MiVoice Office 400 tiene configurada la opción de retransmisión DHCP y ahora recibe un mensaje de descubrimiento de DHCP sin la opción 82 o con una opción 82 incorrecta, ignora el descubrimiento de DHCP y no envía una "oferta"

Parent topic: Servidor DHCP
↑