# Direccionamiento IP del servidor de comunicaciones

(Vista Configuración "red IP" dirección IP)

Indique aquí el direccionamiento IP. Para el servidor de comunicaciones puede utilizar direccionamiento estático o DHCP. Recomendamos que se utilice un direccionamiento estático para el servidor de comunicaciones.

## Especificar la dirección IP del servidor de comunicaciones

Para un direccionamiento estático del servidor de comunicaciones (recomendado), introduzca aquí una dirección IP fija, la máscara de subred y la dirección IP del gateway predeterminado.

Si desea asignar direcciones IP al servidor de comunicaciones a través del servidor DHCP, active DHCP (Cliente DHCP: ).

Introducir también la dirección IP del servidor DNS. Sin el servidor DNS, no se puede resolver ninguno de los nombres de host configurados. Si no dispone de un servidor DNS, asegúrese de trabajar sólo con direcciones IP durante la posterior configuración (no recomendado).

Parent topic: Asistente de configuración
↑