# Puesta en funcionamiento de teléfonos del sistema IP en AIN

En el modo AIN, todos los teléfonos del sistema IP están conectados al maestro y son controlados por él. Por ello, también deben ser configurados y registrados con el Maestro.

Los teléfonos situados cerca de de un satélite pueden configurarse para que se registren automáticamente con el satélite en modo offline. Para ello debe configurar esos teléfonos para el maestro y los satélites.

## Condiciones para el funcionamiento en modo offline del satélite

Para utilizar un teléfono IP del sistema en modo offline se deben cumplir las siguientes condiciones:

- El teléfono debe estar configurado y registrado tanto en el Master como en el satélite que desee (=32).

- También deben estar disponibles suficientes canales de VoIP en el satélite para el modo de operación fuera de línea (=ym).

- El teléfono IP del sistema y el satélite deben estar conectados al Maestro mediante el mismo enlace WAN.

- En el teléfono IP del sistema debe estar almacenada la dirección IP del satélite y no la del Maestro.

## Procedimiento de inicio de sesión en modo operativo AIN

Cuando el teléfono IP del sistema se reinicia, intenta registrarse en el satélite. El satélite transmite la solicitud del teléfono al Maestro y el teléfono IP del sistema se registra en el Maestro.

## Cambiar a modo offline

Si se pierde el contacto con el Maestro, se reinicia el satélite y también el teléfono IP del sistema. En cuanto el satélite entra en modo offline, el teléfono IP del sistema se registra a sí mismo. Durante el modo offline está controlado por el satélite.

## Cambiar al modo AIN

Una vez que se restablece el contacto con el Maestro, el satélite se reinicia y se inicia en el modo AIN. El teléfono IP del sistema pierde contacto con el satélite, se reinicia y se registra de nuevo en el Maestro a través del satélite. Si desea omitir el tiempo de espera del monitor de conexión, puede ejecutar el reinicio manualmente.

Desea configurar los teléfonos del sistema IP en el maestro para la operación AIN y en los satélites para el modo fuera de línea en un AIN. Registrar primero los teléfonos IP en el satélite y a continuación en el Maestro.

## Preparativos

1. Configure el satélite en modo de funcionamiento fuera de línea "Satélite en modo sin conexión".

2. Cree los datos del terminal IP tanto en el maestro como en los satélites (=qd).

## Registrar los teléfonos en el satélite

1. Arrancar el satélite en modo offline desconectando el Maestro de la red IP y reiniciando el satélite.

2. Conectar el primer teléfono IP de sistema a la a la red eléctrica y a la red IP.

3. En la configuración local "Configuración del teléfono local" del teléfono, ingrese la dirección IP del satélite en la dirección PBX "Direccionamiento manual de teléfonos del sistema IP".

4. Reinicie el teléfono y luego regístrelo con el satélite "Registro de teléfonos del sistema IP en el servidor de comunicaciones".

5. Repita el procedimiento en secuencia desde el paso 2 para todos los demás teléfonos del sistema IP.

## Registrar los teléfonos en el Maestro

1. Desconectar de la red IP los teléfonos IP de sistema de los satélites que acaba de configuración.

2. Conectar el Maestro a la red IP.

   El satélite se reinicia y se inicia en el modo de funcionamiento AIN.

3. Conectar el primer teléfono IP de sistema a la red IP.

   El teléfono intenta registrarse en el satélite. El satélite reenvía la petición al Maestro.

4. Registre el teléfono del sistema IP ahora con el maestro "Registro de teléfonos del sistema IP en el servidor de comunicaciones".

5. Repita el procedimiento en secuencia desde el paso 3 para todos los teléfonos del sistema IP.

Ver también...

## Manual del sistema Mitel Advanced Intelligent Network (AIN):

Enlaces directos al DocFinder:

Deutsch

English

Français

Italiano

Español

Parent topic: Información de producto
↑