# Direccionamiento manual de los teléfonos IP del sistema

Desea asignar una dirección IP a un teléfono IP de sistema de forma manual. Puede direccionar el teléfono estáticamente o con la ayuda de un DHPC y un servidor DNS.

La tabla a continuación muestra cómo hay que configurar los parámetros más importantes para los diferentes combinaciones de los tipos de direccionamiento.

1. Conectar el teléfono IP de sistema a la toma de alimentación y a la red IP y esperar a que arranque.

2. Abrir el menú de configuración local manteniendo pulsada la tecla C.

3. Introducir la dirección del teléfono y la dirección del servidor de comunicaciones como sigue:

Table 1. Introducir la dirección del teléfono.
Configuración local | Configuración a través del navegador web | Direccionamiento estático | Sólo DHPC/DNS o DHCP
DHCP | DHCP_ENABLED | desactivado | activo
dirección IP | IP_ADDRESS | Dirección IP del teléfono (introducir los 12 decimales) | Se muestran los valores asignados automáticamente
Máscara de subred | SUBNET_MASK | Máscara de subred | Se muestran los valores asignados automáticamente
dirección GW | GATEWAY | Dirección del Gateway | Se muestran los valores asignados automáticamente

Table 2. Introducir la dirección del servidor de comunicaciones
Configuración local | Configuración a través del navegador web | Direccionamiento estático | DHCP/DNS | DHCP
dirección PBX | PBX_ADDRESS | Dirección IP del servidor de comunicaciones (introducir los 12 decimales) | Se muestra la dirección IP obtenida del servidor DNS. | Dirección IP del servidor de comunicaciones (introducir los 12 decimales)
Nombre DNS | DNS_NAME | Nombre DNS del servidor de comunicaciones | Se muestran los valores asignados automáticamente | Se muestran los valores asignados automáticamente
Dirección del servidor DNS | DNS_SERVER | 0.0.0.0 | Se muestran los valores asignados automáticamente | 0.0.0.0

Parent topic: Métodos de direccionamiento
↑