# Interfaces analógicas (FXO / FXS)

Aquí se pueden ver las interfaces de terminal analógicas y las interfaces de red disponibles. Aparte de los teléfonos analógicos también se pueden conectar máquinas de fax del grupo 3 o módems a las interfaces de terminal analógicas. Es posible utilizar una interfaz de terminal analógico como intercomunicador de puerta, entrada de audio, entrada de control para controlar los grupo de conmutación 1 a 3, salida de control o para conectar un timbre general.

## Modo FXS

La interfaz FXS a dos hilos (conector a y b) además para conectarla a un terminal analógico también puede asignarse a otras funciones. Los modos FXS individuales y sus parámetros están descritos brevemente a continuación.

## Modo FXS teléfono / fax

En el modo de terminal convencional, puede conectar los siguientes terminales analógicos:

- Teléfonos analógicos con DTMF o marcación por pulsos (no se admite la tecla de tierra)

- Unidades de radio para teléfonos inalámbricos

- Máquinas de fax del grupo 3

- Contestadores automáticos

- Módem

Table 1. Configuración de teléfonos y fax en modo FXS
Parámetro | Explicación
Melodía de timbre | El patrón de timbre facilita un medio para identificar si la llamada proviene de la PABX (llamada interna) o del exterior (llamada externa). Algunos terminales que contestan automáticamente las llamadas (por ejemplo, las máquinas de fax) no son capaces de interpretar correctamente el patrón de timbre doble. Para interfaces analógicas, puede utilizar la configuración Patrón de timbre = Tono de timbre único para forzar el uso del tono de timbre único en todo momento para todas las llamadas.
El terminal admite la identificación de llamadas | El servidor de comunicaciones es capaz de enviar el número de llamada (CLIP) de las llamadas entrantes a los terminales analógicos internos. No obstante, los CLIPs diferentes sólo se pueden enviar a dos terminales analógicos simultáneamente. Así que solo active esta casilla de verificación si el terminal analógico en esta interfaz también puede detectar el CLIP. El método para transmitir el CLIP se configura mediante el parámetro Tipo de señal de alerta en la vista Configuración de país.
Terminal de fax | Este parámetro le permite configurar el tipo de aparato en la interfaz analógica: Ningún terminal fax: El terminal no es un dispositivo de fax. Conexión de voz establecida. Dispositivo de fax (T.38): Terminal de fax sin sistema de mensajería vocal. Para las conexiones a través de IP, se establece una conexión T.38 siempre que sea posible. Dispositivo combinado (voz / T.38): Terminal de fax con sistema de mensajería vocal. Primero se establece una conexión de voz. Al transmitir datos de fax, es mejor cambiar a una conexión T.38 siempre que sea posible en el caso de conexiones a través de IP. Fax sobre VoIP (G.711): Transmisión de datos por fax como datos de voz en la red IP. Siempre se utiliza el protocolo G.711. Note: Este ajuste también se puede realizar para terminales analógicos ( =sr).

## Modo FXS para intercomunicador de puerta a 2 hilos

En este modo se pueden conectar intercomunicadores de puerta a dos hilos con funciones de control DTMF. La tensión en circuito abierto de este modo es de 24 VCC. El bucle conmutado está limitado a 25 Am.

Table 2. Configuración para el intercomunicador de puerta a 2 hilos en modo FXS
Parámetro | Explicación
Número de llamada | Número del intercomunicador de puerta
Descripción (puerta) | Campo de texto libre para describir el intercomunicador de puerta.
Secuencia DTMF para abrir la puerta | Con la secuencia DTMF especificada aquí, se puede controlar el intercomunicador de puerta para manejar la apertura de puertas.

## Modo FXS salida de control

Si una interfaz FXS se configura como salida de control, la señal puede utilizarse para controlar aparatos o equipos externos (p.ej. calefacción, alarmas o sistemas de iluminación externos). La salida de control está direccionada a través de su propio número. El tipo es de los de número de llamada y se crea en el plan de numeración.

Table 3. Configuración para salida de control en modo FXS
Parámetro | Explicación
Número (salida de control) | Este número se utiliza para direccionar la salida de control.
Nombre (salida de control) | Campo de texto libre para describir el intercomunicador de puerta.
Estado (salida de control | Aquí puede establecer el estado actual de la salida de control.

## Modo FXS entrada de control

Si dos interfaces FXS están configuradas como salidas de control, entonces el grupo de conmutación 1 puede alternarse entre las posiciones 1, 2 y 3. Aquí se conectará cada vez un conmutador externo o relé.

Table 4. Configuración para entrada de control en modo FXS
Parámetro | Explicación
Cambiar la posición del grupo de conmutación 1 | Aquí se muestra el, estado actual de conmutación del grupo de conmutación 1. También es posible cambiarlo aquí manualmente.
Entrada de control 1 | Puerto FXS de la 1ª Entrada de control.
Entrada de control 2 | Puerto FXS de la 2ª Entrada de control.

Table 5. Tabla de conexión
Posición del conmutador | Entrada de control 1 | Entrada de control 2
1 | Desactivado | Desactivado
2 | Encendido | Desactivado
3 | Act. o desac. | Encendido

## Fuente de audio en modo FXS (solo Mitel 470)

Se puede configurar una interfaz FXS por servidor de comunicaciones para conectar una fuente de audio. En este modo la interfaz FXS se convierte en una entrada de audio para introducir música o un mensaje de texto para el servicio de anuncio, los saludos de la mensajería vocal y la música en espera.

## Parámetros de la interfaz FXO

Table 6. Parámetros de la interfaz FXO
Parámetro | Explicación
Restringir salientes | Esta interfaz de red está prohibida para llamadas salientes.
Grupos de enlaces | Aquí puede asignaar un grupo de enlaces a la interfaz de red.

Table 7. Parámetros generales
Parámetro | Explicación
Detrás del servidor de comunicaciones | Active esta configuración si esta interfaz de red no está conectada directamente con la central sino que se desconecta de un servidor de comunicaciones primario. La restricción de dígitos está generalmente desactivada; se debe utilizar la restricción de dígitos del servidor de comunicaciones primario. Las llamadas entrantes se retransmiten al usuario de forma transparente.
Atenuación de línea | Corto / Corto D: Para líneas con una resistencia de bucle por debajo de 280 Ohm. Largo / Largo D: Para líneas con una resistencia de bucle por encima de 280 Ohm. Las variantes -D se utilizan para aumentar el volumen en un tipo de conexión "central analógica - usuario digital" en 3 dB en ambas direcciones, ya que este tipo de conexión generalmente se percibe como demasiado silenciosa.
Impedancia AC | Aquí se selecciona la impedancia de la línea analógica. Estos parámetros varían según el país y de unos proveedores de red a otros. Los parámetros predeterminados varían según el país configurado.
Modo de marcación | DTMF: Marcación por frecuencias IMP: Marcación por pulsos Seleccionar DTMF cuando están soportados ambos tipos de marcación en el circuito de conexión a enlace.
Ciclo(s) de timbre | En llamadas entrantes la señal de timbre interno es interrumpida si el tiempo entre cada señal de timbre en el enlace es mayor que el ciclo de timbre programado. Este es el caso por ejemplo cuando el llamante externo cuelga en la fase de señalización de la llamada.
Detección del tono de marcación | El servidor de comunicaciones espera el tono de marcación de la centralita antes de que comience la marcación.
Duración del tono de marcación | Tiempo de espera máximo para el tono de marcación: Si la detección del tono de marcación está activada, la PABX busca el siguiente enlace libre cuando ha expirado el tiempo de espera. Si la detección del tono de marcación está desactivada, la marcación comienza después del tiempo de espera establecido.
Tono de marcación internacional | Si selecciona un tono de marcación internacional, el proceso de marcación se interrumpe tras una de las diez secuencias de dígitos predefinidas para esperar al tono de marcación internacional. Las secuencias se pueden definir en la vista tono marcación internacional ( =g9).

Table 8. Parámetros para la señal de liberación
Parámetro | Explicación
Señal de liberación | Si una conexión es terminada sólo unilateralmente por la parte externa de la llamada, la conexión se mantiene hasta que la central envía una señal de liberación. Si el interlocutor externo termina una conexión sólo unilateralmente, la conexión se mantiene. Puede generar altos costes. Note: No todos los proveedores de red envían una señal de liberación.
Tipo de señal de liberación | El tipo de señal de liberación depende del proveedor de red. Para el parámetro Tono de congestión: La frecuencia y la secuencia de tiempos del tono de congestión varían de un país a otro. La detección se adapta automáticamente al país configurado.
Nivel de tono de ocupado/congestión | El nivel del tono de congestión no es necesariamente el mismo en todas las líneas de enlace. Le permite adaptar la detección al nivel existente.

Table 9. Parámetros para la detección del CLIP
Parámetro | Explicación
Detección de CLIP | El proveedor de red admite CLIP en este acceso de intercambio y el servidor de comunicaciones debe tomarlo y reutilizarlo. El proveedor de red no admite CLIP en este acceso de intercambio.
Modo de detección de CLIP | Este es un parámetro específico del país. FSK: Los datos del clip se transmiten como señal FSK (Modulación por desplazamiento de frecuencia). Este parámetro predeterminado se aplica a la mayor parte de los países. DTMF: Los datos de CLIP se transmiten mediante señales DTMF (se aplica por ejemplo para Arabia Saudí).
Tipo de señal de llamada | Le permite seleccionar la manera de transmitir los datos del CLIP al proveedor de red. No hay señal de alerta: La transmisión de datos se realiza entre la primera y la segunda señal de llamada. La primera señal de llamada se utiliza como señal de alerta. Pulso de timbre: La transmisión de datos tiene lugar antes del primer tono de llamada. Como señal de alerta se utiliza un pulso de timbre. Tono dual: La transmisión de datos tiene lugar antes del primer tono de llamada. Dos tono sucesivos (tono dual) se utilizan como señal de alerta. Inversión de línea& Tono dual: La transmisión de datos tiene lugar antes del primer tono de llamada. Como señal de alerta se utiliza una línea de inversión de polaridad seguida por dos tonos sucesivos (tonos duales). Sin definir: No se ha detectado ningún dato.

Parent topic: Control de accesos
↑