# Lync

A través de SIP es posible conectar varios servidores en red. Aquí es posible configurar el servidor de mediación de Lync.

## Configuración de los servidores de mediación de Lync

Table 1. Parámetros generales
Parámetro | Observaciones
Nodo SIP | Número de referencia del servidor Lync
Nombre | Nombre del servidor Lync
Área de ancho de banda | Los códecs utilizados están especificados con el área de ancho de banda asignada.
Modo de información de presencia | Sin música: Se desactiva la información de presencia para el servidor Lync. Servidor: El servidor Lync es un servidor de información de presencia. Par: El servidor Lync es un par de información de presencia. Note: Configurar el parámetro a Ninguno si no es necesaria la información de presencia. Esto ayuda a reducir la carga de tráfico.
Requiere certificado de cliente | Cuando se configura una conexión, el servidor Lync solicita un certificado de cliente del servidor de comunicaciones.
Modo SRTP | SRTP desactivado: Configuración para el protocolo de transporte TLS SRTP habilitado / SRTP forzado: Configuración para el protocolo de transporte TLS
Grupo de enlaces | Asignar un grupo de enlaces al servidor de mediación de Lync.

Table 2. Direccionamiento IP
Parámetro | Observaciones
Dirección IP: Puerto IP | Introducir aquí la dirección IP y el puerto del servidor de mediación de Lync.

Table 3. Señalización SIP
Parámetro | Explicación
Utilice ‘+’ para el prefijo internacional | También se incluye el número de clasificación, en formato canónico.
Intentando establecer llamadas externas: Timeout | Una vez que ha transcurrido el tiempo, el servidor de comunicaciones intenta establecer la llamada a través del grupo de enlace siguiente definido en la ruta (valor predeterminado: 32 segundos).
Campo ’From’ para CLIR | Cuando se suprime la identificación de llamada en el usuario llamante, se envía el siguiente remitente, dependiendo de la selección (muestra el nombre y la dirección): Anónimo con privacidad / crítico (RFC 3261): Nombre para mostrar: anonymous@anonymous.invalid; Dirección: anonymous@anonymous.invalid Según definido en cuenta SIP (RFC 3323): Muestra el nombre y la dirección según se haya definido en la cuenta SIP. El nombre mostrado es 'Anonymous': Nombre para mostrar: anonymous@anonymous.invalid; la dirección permanece sin cambios. Anónimo sin encabezado de privacidad (RFC 3261): Nombre para mostrar: anonymous@anonymous.invalid; Dirección: anonymous@anonymous.invalid
Enviar actualización de sesión (RFC 4026) | El servidor de comunicaciones intenta negociar un período para "Mensajes de actualización de sesión" con el nodo SIP remoto. Para ello, el nodo SIP remoto debe admitir RFC4028.
Utilizar dirección URL de destino de | La URL de destino se puede formar a partir del campo 'Para' o desde la línea de solicitud. La selección depende del nodo SIP remoto.
Música en espera | Se reproduce la música en espera, siempre que esté activada en todo el sistema.
Música en espera: Señalización | El tipo de señalización para la música en espera depende de lo que soporte el proveedor SIP: Automático: El propio servidor de comunicaciones intenta reconocer cual de las dos normas RFC soporta el proveedor SIP. Según RFC 3264 El proveedor SIP admite la señalización de acuerdo con el RFC Un modelo de oferta / respuesta con el protocolo de descripción de sesión (SDP), junio de 2002. Según RFC 2543 El proveedor SIP admite la señalización según RFC SIP: Protocolo de Iniciación de Sesión Como actualización de media activa: El servidor de comunicaciones mantiene la conexión de medios de 2 vías. Esto permite reproducir música en espera en el canal de llamada desde el servidor de comunicaciones, en lugar del proveedor SIP. Actualización de la conexión de señal: Se informa al proveedor de SIP sobre el cambio del puerto de medios mediante un mensaje SDP separado. Ninguna señalización (ninguna actualización de media): el proveedor SIP no entrega señalización y el servidor de comunicaciones reproduce la música en espera dentro del canal de llamada.
Enviar información de redirección | La información de redirección permite a la persona llamada saber si la llamada ha sido desviada, en en caso afirmativo, por quién. En SIP existen dos métodos definidos para este propósito. Se puede configurar el parámetro para cada nodo SIP y también para cada terminal SIP. No: No se muestra ninguna información de redirección/ redireccionamiento. Sí, usando 'Diversion header (recursing)': La información de redirección/ redireccionamiento se muestra sólo en caso de llamadas entrantes. La llamada se desvía al servidor de comunicaciones. Sí, usando 'Diversion header (non recursing)': El desvío de llamada para las llamadas salientes es indirecto, el servidor de comunicaciones envía al teléfono SIP ‘Response 302’ (Moved Temporarily) con las informaciones de desvío necesarias. Entonces, el teléfono SIP realiza la llamada al destino de desvío y muestra la información de redirección/ redireccionamiento en su propia pantalla. Note: No siempre es posible el desvío de llamada con Response 302.
Modo de transferencia de llamada | Aquí puede seleccionar si desea utilizar el método REFER o Re-INVITE durante una transferencia de llamada externa. Note: El método REFER se utiliza sólo cuando los dos usuarios que deben transferirse se encuentran en el mismo nodo SIP.
Soporte PRACK (RFC 3262) | Se admite el método PRACK según RFC 3262.

Table 4. Servidor lync secundario
Parámetro | Observaciones
Dirección IP / nombre de host | Ingrese aquí la dirección IP o el nombre de host de un segundo servidor de mediación de Lync. Se utiliza si falla el primer servidor de mediación de Lync.
Puerto | Introduzca aquí el puerto de un segundo servidor de mediación de Lync.

Table 5. Ajustes de audio
Parámetro | Observaciones
Códec preferente | Seleccionar aquí el códec preferente: No especificada: Un codec adecuado se configurará automáticamente. G.711a: Códec no comprimido con alta calidad de audio. Adecuado para enlaces con grandes anchos de banda. La velocidad de transmisión es 64 kbit/s. Utiliza el proceso de señalización de tonos alemán. G.711u: Códec no comprimido con mayor calidad de audio. Adecuado para enlaces con grandes anchos de banda. La velocidad de transmisión es 64 kbit/s. Utiliza el proceso de señalización de tonos americano. G.729: Códec comprimido con calidad de audio media. Adecuado para enlaces con ancho de banda limitado. La velocidad de transmisión es 8 kbit/s.
Soporte de ruido de confort | Desactivado: Pasivo: Activo:
Soporte RTCP | Desactivado: Pasivo: Activo:

Table 6. Configuración de NAT
Parámetro | Observaciones
Activar keep alive | El servidor de comunicaciones actualiza periódicamente la tabla NAT en su propio cortafuegos mediante mensajes de notificación al servidor proxy. Esto significa que el sistema sigue siendo alcanzable para llamadas SIP entrantes.
Soporte ALG | Soporta la conexión con el nodo SIP remoto. Los paquetes IP que contienen información de señalización SIP son abiertos por ALG (Application Layer Gateway) y la dirección IP privada se reemplaza por la dirección IP pública. (Debe configurarse la dirección IP pública en el servidor de comunicaciones.)
Transmite los datos RTP a través del servidor de comunicaciones | Conmutación indirecta: Durante la configuración de la conexión a otro punto final IP, los datos de voz se reenvían a través del servidor de comunicaciones y no directamente. Esto puede ayudar a resolver problemas de NAT y de firewall. Conmutación directa: Durante el establecimiento de la conexión con otra terminación IP, los datos de voz se reenvían directamente. Note: La conmutación indirecta requiere dos canales VoIP adicionales en el servidor de comunicaciones.

Table 7. Autenticación y protocolo de transporte
Parámetro | Observaciones
Autentificación local necesaria | Se requiere autenticación en el nodo remoto.
Nombre de usuario | Introducir aquí el nombre de usuario para la autenticación en el nodo SIP remoto.
Contraseña | Introducir aquí la contraseña para la autenticación en el nodo SIP remoto.
Protocolo de transporte | Aquí es posible seleccionar el protocolo de transporte que se desea utilizar.

Parent topic: Red privada
↑