# Tono de marcación internacional

Aquí se pueden definir hasta 10 secuencias de dígitos para el tono de marcación internacional.

Para interfaces de red analógicas se pueden definir hasta 10 secuencias de dígitos para el tono de marcación internacional. Esto se puede asignar en la vista de enrutamiento de llamadas ( =df ) para cada interfaz de red. Si la marcación comienza con esta secuencia de dígitos, se interrumpe el proceso de marcación para esperar al tono de marcación internacional.

Parent topic: Ubicaciones
↑