# Configuración del teléfono local

La configuración de direccionamiento y conexiones se almacena en el menú de configuración local del teléfono y es accesible a través de un navegador web o a través de los menús de usuario en el propio teléfono.

## Acceso a la configuración local del teléfono

Para activar los cambios del direccionamiento IP es necesario reiniciar el teléfono. Los cambios se guardan incluso si se desconecta la alimentación.

Table 1. Acceder al menú de configuración local y a la navegación en el teléfono
Acceso en el propio teléfono | Mantener la tecla C pulsada o la tecla Fox Menú / Parámetros / General / Parámetros locales
Acceso utilizando el navegador web | URL = dirección IP del teléfono (valor predeterminado: 192.168.104.33)
Nombre de usuario | admin (sólo importante para acceder a través del navegador web)
Contraseña | La contraseña predeterminada es "0000" y se puede cambiar en Administración / administrador general (sintaxis de contraseña: de 2 a 10 dígitos). Note: Puede establecer la contraseña para todos los teléfonos del sistema IP conectados al mismo tiempo ( = 48). Cualquier contraseña que ya esté establecida se sobrescribirá. Para poder asignar las contraseñas localmente e individualmente para cada teléfono, la entrada debe estar en blanco. Se debe realizar un primer inicio del teléfono para restablecer la contraseña a los valores predeterminados "Operación y mantenimiento".
Navegación en el propio teléfono | Seleccionar la entrada de menú: Pulsar la tecla Fox Volver al nivel anterior: Pulsar la tecla Fox Cerrar: Pulsar la tecla C.

## Parámetros en el menú de configuración local

Table 2. Parámetros DHCP (Administración de menús)
Direcciones IP | Explicación
DHCP | Activar o desactivar DHCP ( encendido / apagado - valor predeterminado: encendido)

Table 3. Dirección del teléfono (Menú Administración / dirección IP)
Direcciones IP | Explicación
dirección IP | Dirección IP del teléfono IP de sistema. Configurable únicamente si el parámetro DHCP está desactivado.
Máscara de subred | Máscara de subred del teléfono IP de sistema. Configurable únicamente si el parámetro DHCP está desactivado.

Table 4. Dirección del gateway (en Menú Administración)
Direcciones IP | Explicación
dirección GW | Dirección IP del router en la parte del teléfono que proporciona la transición a las demás áreas parciales de la red IP (enlaces WAN/Internet. Si todos los teléfonos IP del sistema y todos los satélites están en el mismo área LAN que el Maestro, se puede utilizar 000.000.000.000 como dirección del Gateway (valor predeterminado).

Table 5. Direccionamiento de un único sistema / nodo (en el menú Administración / configuración de PBX)
Direcciones IP | Explicación
dirección PBX | Dirección IP estática de la interfaz Ethernet en el sistema básico del sistema individual/nodo. Leer solo si la entrada del nombre DNS está en blanco.
backup dirección PBX | Esta configuración no es relevante para el funcionamiento en un sistema MiVoice Office 400 y puede dejarse en blanco.

Table 6. Configuración de DNS (en el menú Administración / configuración de DNS)
Direcciones IP | Explicación
DHCP | Activar o desactivar DHCP: Valor predeterminado: activado
Nombre DNS | Nombre de host del sistema individual/nodo. Valor predeterminado: intelligate. Si se debe introducir la dirección IP del servidor de comunicaciones como estática, debe borrar esta entrada.
backup nombre DNS | Esta configuración no es relevante para el funcionamiento en un sistema Mitel 430 y puede dejarse en blanco.
Dirección del servidor DNS | Dirección del servidor DNS (introducida por el servidor DHCP)
dominio DNS | Dominio del servidor DNS (introducida por el servidor DHCP)

Table 7. Configuración de VLAN (en el menú Administración / configuración de VLAN)
Direcciones IP | Explicación
VLAN | Para la asignación de VLAN etiquetada del terminal de acuerdo con IEEE 802.1 / Q, establezca el valor en encendido y asigne la ID de VLAN a continuación. Si el teléfono no se va a asignar a ninguna VLAN o si la asignación de VLAN se basa en el puerto del conmutador utilizado, establezca el valor en apagado (valor predeterminado).
Prioridad usuario VLAN | Prioridad VLAN. Sólo tiene una influencia si VLAN = ON
ID VLAN | ID de la VLAN a la cual debe asignarse el teléfono. Note: el servidor de comunicaciones debe estar asignado a la misma VLAN. Sólo tiene una influencia si VLAN = ON

Los siguientes parámetros sólo son importantes si existe un PC conectado al teléfono IP.

Table 8. Configuración de VLAN PC (en el Menú Administración / puerto VLAN PC)
Direcciones IP | Explicación
Puerto PC VLAN | Con este parámetro puede asignar al PC conectado al teléfono una VLAN diferente que la del propio teléfono. Para la asignación de VLAN etiquetada de la PC de acuerdo con IEEE 802.1 / Q, configure el valor en encendido y asigne la ID de VLAN a continuación. Establezca el valor en apagado en los siguientes casos: Ni el teléfono IP ni el PC conectados están asignados a ninguna VLAN. Al PC conectado se le asigna la misma VLAN que al teléfono,
VLANPC_PRIO | Prioridad VLAN. Solo tiene influencia si el puerto VLAN PC = activado
ETIQUETAS puerto PC VLAN | Las etiquetas VLAN (tags) no son evaluadas por el PC y la tarjeta de red normalmente las ignora. Algunas tarjetas antiguas y de bajo coste no pueden identificar e ignorar correctamente las etiquetas VLAN (tags). Esto puede implicar errores de transmisión. Puede evitarlos con la configuración ETIQUETAS de puerto VLAN PC = desactivado. Por razones de compatibilidad con software de terminal más antiguo, el valor predeterminado está activado.
VLAN PC ID | ID de la VLAN que debe ser asignado al PC conectado. Sólo tiene una influencia si VLAN = ON

Los demás parámetros de la configuración local del terminal se utilizan para el funcionamiento de los terminales IP en otros sistemas de comunicación. Por favor no modifique estos parámetros. En particular, asegúrese de que las entradas en el menú Administración / configuración 802.1x permanezcan en blanco. También asegúrese de que las entradas Puertos de medios público en el menú Administración / Configuración NAT y valor TOS no se correspondan con las mismas configuraciones en el servidor de comunicaciones y se ignoren en este punto.

Parent topic: Información de producto
↑