# Interfaces ISDN (BRI-S, BRI-T y PRI) y CAS

Aquí se pueden especificar las interfaces RDSI disponibles. Se muestran las interfaces de terminal (BRI-S) y las interfaces de red (BRI-T, PRI). Puede modificar algunos parámetros o agregar información.

## Interfaz de terminal BRI-S

La interfaz S usuario-red es una interfaz digital de 4 hilos utilizada para conectar teléfonos RDSI, adaptadores de terminal y tarjetas RDSI para PC. Eso permite establecer simultáneamente dos conexiones de marcación o datos independientes. En un bus BRI-S se pueden operar hasta 8 terminales.

Table 1. Configuración para la interfaz BRI-S (tipo interno)
Parámetro | Explicación
Protocolo BRI-S | ETSI: Al eligir este protocolo, el Tipo de interfaz se configura en Interna después de aplicar el parámetro..
Longitud bus BRI-S | Pequeño: El bus BRI-S tiene una longitud máxima de 150 m o, si está en forma de V, una longitud máxima de 2 x 150 m. Se permiten hasta 8 terminales. Largo: El bus BRI-S tiene una longitud máxima de 1000 m en el caso de un terminal o de 500 m en caso de 4 terminales. En caso de 4 terminales, estos no deben tener más de 20 metros de separación entre ellos. Note: Termine siempre con resistencias de terminación al final del bus (2 x 100 Ohmios). Encontrará información más detallada en el correspondiente manual del sistema.
Formato MNA sobre el Bus BRI-S | Dígito de selección de terminal (TSD): Para designar a los terminales se utiliza un dígito. Número de llamada: El número de llamada se utiliza para direccionar los terminales. Este es el modo de funcionamiento habitual en la red pública RDSI. Número de marcación directa: El número SDE se utiliza para direccionar los terminales. Esto se usa para aplicaciones especiales (por ejemplo, Sistema de Mensajería Unificada). Si falta el número SDE, el sistema intenta transmitir uno de los siguientes números, en el siguiente orden: número del elemento de distribución de llamadas, miembro del grupo de extensiones, número del usuario.
Eliminar cód. acceso enlace | Activar esta casilla de verificación si el prefijo de acceso al intercambio se va a eliminar en el CLIP de una llamada entrante.

## (Acceso básico) BRI-S externo

El acceso básico BRI-S externo es una interfaz de terminal BRI-S configurada como interfaz externa. Es adecuado para la conexión a la red privada de líneas dedicadas o para la conexión de un equipo terminal DSS1 capaz de evaluar los números de marcación transmitidos por el servidor de comunicaciones (por ejemplo, por un servidor de fax externo).

Table 2. Configuración para la interfaz BRI-S (tipo externo)
Parámetro | Explicación
Protocolo BRI-S | BRI-S externo: Al eligir este protocolo, el Tipo de interfaz se configura en Externa después de aplicar el parámetro..
Restringir salientes | No se puede realizar una llamada saliente a través de esta interfaz de red.

## Interfaz de red BRI-T (acceso básico)

El acceso básico BRI-T dispone de 2 canales de información de usuario y de 1 canal de datos. Es adecuado para la conexión a la red RDSI pública (DSS1) o para la conexión a la red privada de líneas dedicadas (QSIG/PSS1).

Table 3. Configuración de la interfaz BRI-T
Parámetro | Explicación
Restringir salientes | No se puede realizar una llamada saliente a través de esta interfaz de red.
Gestión del TEI | Identificador de punto de usuario (abreviado “TEI” de “Terminal Endpoint Identifier”). El parámetro Gestión TEI se utiliza para especificar el tipo de acceso básico RDSI: PP (punto a punto): Este es el tipo de conexión habitual (parámetro predeterminado). Con la ayuda de un plan de marcación directa, los usuarios del sistema de comunicación pueden ser contactados directamente usando su número DDI. Note: No se deben conectar en paralelo al servidor de comunicaciones más terminales con conexión punto-a-punto a la interfaz BRI-T. P-MP (punto a multipunto): Algunos proveedores de red permiten este tipo de conexión con Múltiples Números de Abonados (MNA). Aquí se debe crear para cada número MNA un número SDE con todos los dígitos del número MNA.
Posibilidad de detección de colisión | Pantalla de estado
Detección de colisión | Si los terminales están conectados en paralelo en la interfaz BRI-T (solo punto a punto), la “Detección de colisión” debe activarse ya que el servidor de comunicaciones y el terminal se influyen mutuamente.
Reactivación Capa 2 | En algunos países, las interfaces de red BRI-T se desactivan si transcurre un cierto tiempo sin tráfico, y sólo se reactivan cuando el servidor de comunicaciones vuelve a solicitar otra conexión. La capa 2 de la interfaz de red BRI-T se puede reactivar periódicamente cada tres minutos, para que las llamadas entrantes no sean ya rechazadas en la central local después de potenciales interrupciones temporales de la interfaz U. Para ello, configure el parámetro Reactivación Capa 2 en Especial.
Capa 2 CMD / RESP |

## Interfaz de red PRI (E1) (acceso primario)

El acceso primario dispone de 30 canales de información de usuario y de 1 canal de datos. Es adecuado para la conexión a la red RDSI pública (DSS1) o para la conexión a la red privada de líneas dedicadas (QSIG/PSS1).

Sólo 30 canales de información de usuario de un acceso primario pueden dividirse en 4 grupos de canales B. Esta clasificación se ejecuta sólo si, por ejemplo, no están disponibles todos los canales B del acceso primario. Los grupos de canales B pueden asignarse por separado a un grupo de enlaces.

Table 4. Parámetros para la interfaz PRI
Parámetro | Explicación
Grupos de enlaces | Asignación del grupo de enlaces
Examinar el grupo de canales | Adelante / Atrás / Ninguno: especifica la dirección de búsqueda dentro del grupo de canales
Iniciar canal B | Primer canal B de este grupo de canales
Último canal B | Canal B final de este grupo de canales
Capa 2 CMD / RESP |

## Interfaz de red PRI (T1) (acceso primario)

Este es el acceso primario para la red pública en EE. UU. y Canadá. Se puede configurar para los protocolos: 4ESS y 5EES (EN& T), DMS100 (Nortel), ISDN nacional 2 (Bellcore).

Este tipo de acceso primario tiene 23 canales B y 1 canal D (23B+D).

Solo es compatible con las tarjetas 1PRI-T1 de un servidor de comunicaciones Mitel 470.

## CAS en la interfaz de acceso primario

CAS (channel-associated signalling) es un protocolo de señalización para interfaces de red PRI utilizado en algunos países (por ejemplo en Brasil). Esta configuración proporciona transmisores y receptores de audio para transmitir la información de señalización.

Recursos DSP (emisores y receptores CAS) necesarios para CAS Con Mitel 470, recursos DSP para 1 interfaz PRI ya está disponible en cada sistema básico (en el chip DSP en la tarjeta del administrador de llamadas con asignación de función fija). Si se necesitan más emisores/receptores CAS, se pueden asignar en un chip DSP configurable. En un Mitel 430, los recursos DSP para los emisores / receptores CAS siempre deben asignarse en un chip DSP configurable ( =ym).

Si existen menos de 30 canales B disponibles, es posible dividir la conexión CAS en varios grupos de canales. Agrupe los grupos de canales no utilizados en un grupo "no usado"

Table 5. Parámetros para la interfaz CAS
Parámetro | Explicación
Restringir salientes | No se pueden realizar llamadas salientes a través de estas interfaces de red (no se aplica a las interfaces PRI).
Miembros de sincronización |
Estado de sincronización |
Recoger señal de bloqueo de llamadas | Si el proveedor no soporta los métodos con la señal MFC/R2 para el reconocimiento de las llamadas a cobro revertido (valor predeterminado), el parámetro debe configurarse en doble respuesta.
Examinar el grupo de canales | Adelante / Atrás / Ninguno: especifica la dirección de búsqueda dentro del grupo de canales
Iniciar canal B | Primer canal B de este grupo de canales
Último canal B | Canal B final de este grupo de canales

Parent topic: Control de accesos
↑