# Estado

Aquí puede encontrar una descripción general y el estado de los componentes de MiVoice Office 400 conectados. Esto incluye el estado de los siguientes:

- Usuarios

- Terminales IP

- Terminales Digitales

- Estado del sistema DECT

- Terminales DECT

- Red

- Sistema

Estas secciones contienen información acerca del estado de sincronización de las interfaces RDSI, información acerca de la conexión de los centros de llamadas y AIN, así como otra información relacionada con el sistema. Puede contraer cada sección para obtener una vista más amplia.

## Información acerca de los informes individuales

Table 1. Información del sistema
Sección | Informe del estado | Explicación
Usuarios | Licencia | El usuario está asociado con una licencia válida. El usuario está asociado con una licencia no válida. El usuario no está asociado con ninguna licencia.
Terminal IP | Estado | El terminal está registrado y activo. El terminal está parcialmente registrado o inactivo. El terminal no está registrado.
Teclas de indicador de ocupación | Número de teclas configuradas de campo de lámpara ocupadas | Indica el número total de campo de lámpara de ocupado (BLF) configurado en el sistema. Las teclas BLF se utilizan para monitorear el estado de la línea de los suscriptores configurados en la terminal. El LED muestra el estado de línea, libre, ocupada o timbrando. Presionar la tecla BLF ejecuta la misma acción que una tecla de llamada, es decir, llama cuando está inactivo o contesta si está timbrando. Para cada sistema PBX, puede configurar un máximo de 4000 teclas.
Teclas de indicador de ocupación | Clasificación de las teclas de campo de lámpara ocupadas apuntando al mismo usuario | Al señalar al mismo usuario, los parámetros en este campo definen la prioridad de cada BLF configurado para el usuario.
Terminales digitales |  | El terminal telefónico digital está registrado y activo. El terminal telefónico digital está parcialmente registrado o inactivo. El terminal telefónico digital no está registrado.
Estado del sistema DECT | Unidades radio | Indica que las unidades de radio DSI están conectadas y activas. Indica que las unidades de radio DSI están desconectadas o inactivas. Indica que las unidades de radio DSI están inactivas o pasivas.
Terminal DECT |  | El terminal DECT está registrado y activo. El terminal DECT está parcialmente registrado o inactivo. El terminal DECT no está registrado.
Red | Estado de la sincronización | Indica que la línea troncal está conectada a la ranura de la tarjeta PRI. La referencia maestra ahora muestra el puerto donde está conectada la troncal PRI. Los puntos de referencia utilizados al puerto donde PRI E1 está conectado y el estado de sincronización es Normal. Indica que la ranura para tarjetas PRI está inactiva. Indica que la capa 2 no está activa. Indica que la línea troncal no está conectada a la ranura de la tarjeta PRI.
Red | Estado de registro | Indica que el proveedor SIP está configurado con o sin cuenta. Si está configurado con una cuenta, el verde también indica que la cuenta se registró correctamente. Indica que el proveedor SIP no está configurado. Indica que la cuenta asociada con el proveedor SIP no está registrada.
Sistema | Número total de teclas configuradas | Las teclas configuradas en el sistema y el máximo de teclas permitidas.
Sistema | Registro de llamadas en búfer | Indica cero (0) registros de registro de llamadas en el búfer. Indica más de un registro de llamadas en el búfer. Esto significa que la impresora de facturas no es accesible. Los valores numéricos indican el número de entradas almacenadas.
Sistema | Canales B internos ocupados | Canales internos que están ocupados.
Sistema | Canales B externos ocupados | Canales externos que están ocupados.

Parent topic: Visión general del sistema
↑