# Configurar una conferencia

El usuario puede configurar o preparar una conferencia con hasta 6 participantes. Esto puede realizarse de cuatro maneras distintas

- "Puente de conferencia": Los participantes de la conferencia eligen un número de llamada específico y se conectan con la conferencia después de ingresar un PIN.

- "Conferencia preconfigurada": Aquí los participantes de la conferencia están preconfigurados en la configuración del sistema y son llamados al mismo tiempo.

- "Conferencia variable": Aquí los participantes de la conferencia están listados en la misma cadena de marcación y son llamados al mismo tiempo.

- "Conferencia tripartita (conferencia desde llamada de consulta)": La conferencia se establece con un participante a la vez. Los participantes a la conferencia son llamados uno tras otro y se conectan de forma individual.

notes:

- Los participantes a la conferencia escuchan una señal de aviso cuando se unen a la conferencia. Esta señal puede desactivarse para todo el sistema. Cumplir con la normativa nacional en vigor de protección de datos. En una conferencia a tres en el enlace público, la señalización depende del proveedor de red.
- Las conferencias ocupan recursos de hardware. En una conferencia están permitidos hasta seis participantes.
- Si uno o más usuarios son usuarios externos o usuarios RPSI de redes virtuales, los parámetros que autorizan el tráfico entre enlaces tendrán que ser respetados.
- En los teléfonos SIP de la serie Mitel 6700 SIP / 6800 SIP, Mitel BluStar 8000i y varios teléfonos SIP estándar, se pueden realizar conferencias de tres personas localmente en el teléfono. Para ello, las líneas múltiples en la configuración del terminal deben ser al menos 2 y el parámetro Circuito conferencia = En teléfono.

Parent topic: Conferencia
↑