# Parámetros del país

Aquí se encuentran los parámetros para adaptar su sistema de comunicaciones a las circunstancias específicas del país.

## Prefijos locales propios

Se deben introducir los prefijos regionales propios para que el servidor de comunicaciones sea capaz de interpretar los números entrantes y salientes correctamente. Si, por ejemplo, los prefijos locales de una llamada entrante coinciden con los prefijos locales propios del sistema, estos se cortan y muestran de acuerdo con el teléfono.

Table 1. Parámetros para perfiles locales propios
Parámetro | Explicación
Prefijo internacional | Se debe seleccionar el prefijo internacional para poder establecer conexiones internacionales desde un país determinado. Introducir en este campo el prefijo del propio país. (Ejemplo para Alemania: 00)
Código de país | Es necesario seleccionar el código del país para poder establecer conexiones internacionales en en un país determinado. Introducir en este campo el código del propio país. (Ejemplo para Alemania: 49)
Prefijo nacional | El prefijo nacional debe seleccionarse para poder establecer las conexiones entre regiones de un mismo país. Introducir en este campo el prefijo del propio país. (Ejemplo para Alemania: 0)
Código de destino nacional | El código de destino nacional debe seleccionarse para poder establecer las conexiones entre regiones de un mismo país. Introducir en este campo el código de la propia región. (Ejemplo para la región de Berlín: 30).
Note: En algunos países es posible marcar en la propia región el prefijo nacional y el código de destino nacional pero no son obligatorios (por ejemplo, en Alemania) mientras que en otros países deben marcarse obligatoriamente (por ejemplo, en Suiza). En estos países estos campos pueden o deben respectivamente dejarse en blanco.

## Señalización apertura de bucle e identificación del llamante (Detección de CLIP):

Los siguientes parámetros se aplican a la señalización de terminales internos analógicos en relación con su propio sistema de comunicaciones.

Table 2. Parámetros de señalización de apertura de bucle
Parámetro | Explicación
Flash Máximo | Tiempo máximo en milisegundos después del cual el servidor de comunicaciones interpreta una apertura de bucle de los terminales internos como carácter de control (flash).
Flash Mínimo | Tiempo mínimo en milisegundos después del cual el servidor de comunicaciones interpreta una apertura de bucle de los terminales internos como carácter de control (flash).
T.Desconexión | Tiempo mínimo en milisegundos después del cual el sistema interpreta una interrupción de bucle de los terminales internos como señal de liberación (colgar).
Tipo de señal de llamada | El servidor de comunicaciones es capaz de enviar el número de llamada (CLIP) de las llamadas entrantes a los terminales analógicos internos. Existen diferentes métodos para enviar los datos. Para detectar el CLIP es necesaria una señal de alerta. El valor del parámetro depende de los teléfonos analógicos conectados. No hay señal de alerta: La transmisión de datos se realiza entre la primera y la segunda señal de llamada. La primera señal de llamada se utiliza como señal de alerta. Pulso de timbre: La transmisión de datos tiene lugar antes del primer tono de llamada. Como señal de alerta se utiliza un pulso de timbre. Sin definir: No se transmite ningún dato.

## Señalización de bucles a la red

Los siguientes parámetros se aplican para la señalización del servidor de comunicaciones con interfaces analógicas en relación con la red pública. Los valores varían según los países. Los parámetros predeterminados dependen del canal de ventas.

Table 3. Parámetros de enlace para señalización de apertura de bucle
Parámetro | Explicación
Flash (ms) | Tiempo en milisegundos para señalizar a la red pública una señal de flash (señal de control).
Razón apertura / cierre | Seleccionar la razón apertura / cierre. Este parámetro es importante sólo para conexiones analógicas de la red pública que utilizan la marcación por pulsos.
Intervalo interdígito | Intervalo interdígito en milisegundos. Este parámetro es importante sólo para conexiones analógicas de la red pública que utilizan la marcación por pulsos.

## Llamadas a cobro revertido

Los parámetros para las llamadas a cobro revertido sólo están disponibles para el canal de ventas brasileño.

Las llamadas a cobro revertido a través de la red pública analógica están permitidas con el método de doble respuesta. La llamada se responde, se interrumpe (apertura de bucle) y se vuelve a responder.

Table 4. Parámetros de llamadas a cobro revertido
Parámetro | Explicación
Apertura de bucle | Duración de la apertura de bucle en milisegundos.
Pausa | Intervalo en milisegundos entre la toma de línea y la apertura de bucle.

Parent topic: Ubicaciones
↑