# Utilizar el servidor DHCP con opciones

Desea utilizar el servidor DHCP en la red IP existente para asignar direcciones IP a los teléfonos IP de sistema. Para ello, añadir las funciones específicas de fabricante 60 y 43 al servidor DHCP a través de su interfaz de configuración.

## Identificador de clase de fabricante (Opción 60)

La petición de dirección en multidifusión de un teléfono IP de sistema incluye la dirección MAC así como el identificador de clase de fabricante. Si servidor DHCP encuentra una asignación para el identificador en su configuración, es capaz de proporcionar al teléfono IP de sistema la información específica de fabricante (Opción 43).

Table 1. Opción 60: Identificador de clase de fabricante para los terminales IP de sistema
Terminal IP del sistema | Identificador de clase de fabricante
MiVoice 5361 IP | Teléfono IP Aamadeus
MiVoice 5370 IP | Teléfono IP Aamadeus
MiVoice 5380 IP | Teléfono IP Aamadeus

Table 2. Opción 60: Identificador de clase de fabricante para los teléfonos Mitel SIP
Terminal IP del sistema | Identificador de clase de fabricante
Mitel 6753 SIP | AastraIPPhone53i
Mitel 6755 SIP | AastraIPPhone55i
Mitel 6757 SIP | AastraIPPhone57i
Mitel 6730 SIP | AastraIPPhone6730i
Mitel 6731 SIP | AastraIPPhone6731i
Mitel 6739 SIP | AastraIPPhone6739i
Mitel 6863 SIP | AastraIPPhone6863i
Mitel 6865 SIP | AastraIPPhone6865i
Mitel 6867 SIP | AastraIPPhone6867i
Mitel 6869 SIP | AastraIPPhone6869i
Mitel 6873 SIP | AastraIPPhone6873i
OMM RFP | OpenMobility

## Información específica de fabricante (Opción 43)

Si el servidor DHCP es capaz de asignar una petición de dirección a un teléfono IP de sistema mediante el identificador de clase de fabricante, envía no sólo las coordenadas de direccionamiento sino también la información específica de fabricante configurada. La información consiste en los parámetros de configuración del teléfono. Utilice la siguiente información para obtener los parámetros requeridos para la configuración de un servidor DHCP.

Table 3. Opción 43: Parámetros de configuración de los teléfonos IP del sistema
Atributo | Código de opción | Hex | Longitud (octeto) | Tipo | Explicación
PBX_ADDRESS | 03 | $03 | 4 | UINT32 | Dirección IP del servidor de comunicaciones
SIP_PORT_PBX | 04 | $04 | 2 | UINT16 | Puerto SIP del servidor de comunicaciones
SIP_PORT_PHONE | 05 | $05 | 2 | UINT16 | Puerto SIP del teléfono IP de sistema
VLAN_PRIO | 07 | $07 | 1 | UINT8 | Prioridad VLAN del teléfono IP de sistema (0 a 6)
VLAN_ID/VLAN_ENABLED | 08 | $08 | 2 | UINT16 | VLAN ID del teléfono de sistema (valores entre 0 y 4094, siendo el valor 0 el que desactiva la VLAN)
VLANPC_PRIO | 09 | $09 | 1 | UINT8 | Prioridad VLAN de la interfaz de PC del teléfono IP de sistema (0 a 6)
VLANPC_ID/VLANPC_ENABLED | 10 | $0A | 2 | UINT16 | VLAN ID de la interfaz de PC del teléfono de sistema (valores entre 0 y 4094, siendo el valor 0 el que desactiva la VLAN)
ETIQUETAS puerto PC VLAN | 11 | $0B | 1 | UINT8 | Etiquetas VLAN de la interfaz de PC en el teléfono IP de sistema: 1 = activado 0 = desactivado

## Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra un archivo de configuración para el servidor DHCP integrado:

# Este es un archivo de configuración de ejemplo para los teléfonos IP Aamadeus.

# Según el identificador de clases de fabricante las diferentes opciones son

# set.

# Clase de fabricante para el teléfono IP Aamadeus

Opción 60 == teléfono IP Aamadeus

{

# Información específica de fabricante:

# Dirección IP del PBX: Código 0x03; Longitud 4; 172.020.054.001

# --> cadena hexadecimal: 0x0304AC143601

# Puerto SIP del PBX: Código 0x04; Longitud 2; 18060

# --> cadena hexadecimal: 0x0402468C

# Puerto SIP del teléfono: Código 0x05; Longitud 2; 18060

# --> cadena hexadecimal: 0x0502468C

# Junte las partes de la cadena hexadecimal para obtener la opción completa de cadena 43:

Opción 43 = 0x0304AC1436010402468C0502468C

}

# A partir de aquí se puede definir otra clase de fabricante.

Parent topic: Información de producto
↑