# Modificar las conexiones a enlace analógicas

Le permite definir y configurar la conexión a enlace analógica seleccionada

Table 1. Conexión a enlace analógica
Parámetro | Explicación
Conexión a intercambio | Número de identificación de la conexión a enlace
Nombre | Número de la conexión a enlace
Tipo de conexión a enlace | Tipo de conexión a enlace
Encaminamiento de llamadas | Encaminamiento predeterminado: Las llamadas entrantes a través de esta conexión a enlace se encaminan a los destinos de llamada del encaminamiento predeterminado. Encaminamiento individual: Las llamadas entrantes a través de esta conexión a enlace se encaminan a los destinos de llamada configurados aquí. (Si selecciona esta opción se muestra la configuración de los destinos de llamada).

## Encaminamiento de llamadas

Es posible definir los destinos internos dependiendo de las tres posiciones de conmutación del grupo de conmutación principal (grupo de conmutación 1). El grupo de conmutación puede utilizarse por ejemplo para las conmutaciones para Día, Noche y Fin de semana con la entrada de control del servidor de comunicaciones. También se puede controlar con funciones controladas por tiempo o con funciones gestionadas manualmente con un teléfono.

Table 2. Encaminamiento dependiente de la posición de conmutación l
Parámetro | Explicación
Grupo de extensiones | Introduzca aquí el número del grupo de extensiones (no confundir con el número de llamada interno del grupo de extensiones). Si la llamada no debe ser encaminada a través del grupo de extensiones, deje el campo vacío.
Usuario | Introduzca aquí el número de llamada interno de un usuario. Si la llamada no debe ser encaminada directamente al usuario interno, deje el campo vacío.
Destino de llamadas ocupado, si el usuario está ocupado | Si el usuario está ocupado, el llamante recibe el tono de ocupado aunque otros destinos estén libres. Si el usuario está ocupado, se ofrece la llamada a otro destino.
Transferencia | La llamada se encamina a la operadora en PC.
Integración de teléfonos móviles/externos | La llamada se encamina al destino de marcación y autentificación para usuarios GSM. Después de la autenticación, el usuario GSM que está realizando la llamada obtiene el tono de marcación interno. El usuario GSM puede luego realizar algunos códigos de función */# en marcación por prefijo o realizar llamadas internas o externas.
Servidor de mantenimiento IP (SRM) | Al marcar este número de marcación abreviada se le está solicitando al servidor de comunicaciones que establezca una conexión SRM.
Aviso de bienvenida (MoH) | Aquí es posible seleccionar si se desea reproducir un aviso de bienvenida (=96 servicio de anuncio) y de ser así, cuál de ellos.

Table 3. Destinos de llamada del servicio de datos
Parámetro | Explicación
Datos de fax | v Utilice esta conexión de línea de enlace para mensaje de fax entrantes. Todas las llamadas entrantes se encaminan al mismo destino de llamada, es decir, el que usted ha configurado en Extensión de fax.
Extensión de fax | Seleccione aquí el número de llamada de fax que desea utilizar para recibir los mensajes de fax entrantes.

## Interfaces de red analógicas

Una conexión a enlace analógica incluye una o más interfaces de red analógicas.

Table 4. Interfaces de red analógicas
Parámetro | Explicación
Interfaz de red | Nombre de la interfaz
Restringir salientes | Esta interfaz de red está restringida para llamadas salientes.
Modificar asignación de conexión de red* | Le permite borrar la interfaz de red de la conexión a enlace actual y asignarla a otra conexión a enlace. El mensaje de texto al lado del campo de entrada le informa si la conexión a enlace seleccionada es compatible con esta interfaz de red.

Parent topic: Encaminamiento de llamadas entrantes
↑