# Número de marcación

Aquí encontrará los números SDE configurados en el servidor de comunicaciones. Puede nombrarlos y cambiarles el nombre según lo requiera. Dependiendo de la configuración del sistema el nombre se muestra o no en el teléfono del sistema del usuario llamado para las llamadas entrantes.

La marcación directa se utiliza para llegar hasta los usuarios internos directamente desde la red pública. La llamada entrante está vinculada a uno o varios destinos internos en base a la parte de marcación directa del número de llamada.

Dentro de un plan de marcación directa, crear los rangos de números de acuerdo con el operador de red pública; estos rangos de números concuerdan con las partes de marcación directa previstas de los números de llamada. En un plan de marcación directa de tres dígitos, por ejemplo, se crean las series de números 300…399 y 500…549.

Table 1. Ejemplo de un número de marcación
Número de teléfono del usuario | +41 32 624 1344
Número principal de la conexión de enlace | +41 32 624 1300
Número de teléfono del usuario | +41 32 624 1344
Porción del número de marcación directa | 44
Entradas de números de marcación en formato no especificado (Desconocido) | 44, 1344, 6241344, 0326241344 (ejemplos)
Entrada de número de marcación en formato nacional (Nacional) | 326241344
Entrada de número de marcación en formato internacional (internacional) | 41326241344

Parent topic: Destino
↑