# Priorización y QoS

Para asegurar que una red IP con recursos limitados pueda también proporcionar el ancho de banda necesario para las conexiones de llamada, los paquetes de voz deberían separarse del resto de paquetes de datos y tener una mayor prioridad que ellos.

## QoS en la capa 2 con VLAN

Si se utilizan varios teléfonos fijos IP localmente, se recomienda separar los datos de llamada del resto de datos de la red IP y configurar una VLAN. Esto se configura utilizando un switch compatible con VLAN y conectando el servidor de comunicaciones y los teléfonos fijos IP con los puertos configurados para esta VLAN:

Table 1. Configuración VLAN
Elemento AIN | Configuración VLAN
Switch | Configurar la VLAN con los siguientes puertos: Puerto de acceso para el servidor de comunicaciones (nodo) Puerto de conexión de enlace para los teléfonos fijos IP
Servidor de comunicaciones | Configuración de QoS - Capa 2, configuración: Tipo de marco = Estándar. Note: Con este parámetro se desactivan las funciones integradas CoS y VLAN en el servidor de comunicaciones. Esto está disponible por motivos de compatibilidad con sistemas más antiguos y no se utiliza normalmente.
Teléfonos fijos IP | Asignar la VLAN correspondiente al teléfono. Esta configuración se puede realizar de forma local en el teléfono o mediante las opciones de DHCP. Si es necesario, el puerto del PC del teléfono también se puede asignar a una VLAN (diferente).

Como los teléfonos IP sobre PC están conectados a la red IP a través de la interfaz Ethernet de un ordenador, no se pueden integrar en la VLAN.

## QoS en la capa 3 con DiffServ (servicios diferenciados)

El método DiffServ se utiliza para la clasificación y la priorización de datos en la red IP y está especialmente recomendado para los enlaces WAN. Para ello, el método DiffServ interpreta el valor de los seis primeros bits del campo ToS como clase DSCP. En teoría, puede diferenciar hasta un máximo de 64 clases. Los valores estándar se describen en los documentos del estándar de Internet rfc-2597 y rfc-2598.

A partir de la versión R2.1, los datos para señalización, idioma y vídeo se pueden clasificar de manera individual. Para FoIP (T.38) se aplica la clase DSCP del idioma.

En un AIN, las clases DSCP se definen en el maestro. Luego, el maestro transmite los valores automáticamente a los satélites y los teléfonos del sistema IP y los teléfonos SIP de Mitel.

La priorización se aplica en los routers o en los switches de capa 3. Los routers de capa 3 utilizados deben por tanto soportar DiffServ (en general) y las clases DSCP seleccionadas (en particular), y han de ser configurados de acuerdo a ello.

Table 2. Configuraciones recomendadas de DiffServ
Parámetro | Valor de parámetro 1
Señalización de clase DSCP | 40
Idioma de clase DSCP | 46
Vídeo de clase DSCP | 34

## QoS en la capa 3 con ToS

Con el método ToS (RFC 791, página 11 y RFC 1349), los mismos seis bits del campo ToS/DSCP se interpretan de la misma forma que en el método DiffServ (RFC 2474).

El método ToS interpreta los primeros tres bits (prioridad) para indicar el nivel de prioridad. La transmisión puede optimizarse con los bits del tres al cinco de acuerdo con uno de los siguientes criterios: Alto rendimiento, alta fiabilidad o bajo retardo. Los routers utilizados deben por tanto admitir la priorización ToS y estar configurados apropiadamente. El router da prioridad estándar a los paquetes de datos sin prioridad.

Mediante la siguiente tabla se pueden convertir las clases DiffServ en valores ToS y viceversa. Ejemplo: La clase DiffServ 46 se corresponde con la priorización ToS Crítica y el tipo de servicio ToS Alto rendimiento y bajo retardo.

Table 3. Tabla de conversión DiffServ/ToS
Tipo de servicio ToS (derecha) Priorización ToS (abajo) | Servicio normal | Alta fiabilidad | Alto rendimiento | Baja latencia | Alto rendimiento / baja latencia
Best Routine | 0 | 1 | 2 | 4 | 6
Prioridad | 8 | 9 | 10 | 12 | 14
Inmediato | 16 | 17 | 18 | 20 | 22
Flash | 24 | 25 | 26 | 28 | 30
Flash Override | 32 | 33 | 34 | 36 | 38
Crítico | 40 | 41 | 42 | 44 | 46
Internetwork Control | 48 | 49 | 50 | 52 | 54
Network Control | 56 | 57 | 58 | 60 | 62

Parent topic: Servidor DHCP
1 Todos aquí corresponden a los valores estándar.
↑