# Sistema

Aquí puede ver las unidades de radio DECT conectadas. Puede modificar algunos parámetros o agregar información.

## Parámetros del sistema

Table 1. Parámetros del sistema DECT
Parámetro | Explicación
Licencia DECT |
Número de unidades de radio |
Estado del sistema DECT | Este parámetro le permite desactivar la parte de emisión y recepción de todas las unidades radio. Esto se señaliza mediante una secuencia flash especial en los LED de las unidades de radio. Note: En el estado pasivo, las conexiones DECT-call ya no son posibles.
LED unidad radio DECT | Este parámetro le permite desactivar los LED que se usan para mostrar el estado de todas las unidades de radio conectadas al servidor de comunicaciones. (configuración predeterminada activada)
Encriptación | Si ha conectado al servidor de comunicaciones teléfonos inalámbricos de otros fabricantes en modo GAP, puede ser que estos no soporten la encriptación de datos de voz. De ser así, deberá desactivar este parámetro. (configuración predeterminada activada)
Modo de compatibilidad GAP | Con esta configuración (predeterminada), el sistema DECT funciona en modo de ranura ciega cero. En este modo, los 8 canales son compatibles con las unidades de radio SB-8. Con esta configuración, el sistema DECT funciona en modo de ranura ciega cero. Este modo debe elegirse cuando se utilizan teléfonos inalámbricos GAP más antiguos, que no admiten el modo de ranura cero ciego. En el modo de compatibilidad GAP, solo se admiten 6 canales en las unidades de radio SB-8.
Duración (s) de recuperación de DECT | Durante este tiempo, se indica una recuperación en un teléfono inalámbrico si la conexión de llamada DECT se ha cortado brevemente.
Número máximo de áreas de localización | Puede seleccionar las áreas de localización 1, 2 o 4: 1: Se admiten hasta 256 unidades de radio. 2: Se admiten hasta 128 unidades de radio por área de localización. 4: Se admiten hasta 64 unidades de radio por área de localización. La configuración depende de su situación local (para obtener sugerencias, consulte el área de ubicación DECT).

## Unidades radio

Para eliminar una unidad de radio

Seleccione una unidad de radio y haga clic en el botón Eliminar para eliminar del servidor de comunicaciones.

## Seleccionar

Seleccione el nodo AIN de la lista desplegable.

Table 2. Unidad de radio DECT
Parámetro | Explicación
Nodo |
Puerto |
Estado |
Nombre | Asigne un nombre a la unidad de radio DECT aquí.
Tipo |
Versión HW |
Alimentador Local | Las unidades radio también pueden alimentarse localmente reemplazando así el suministro desde el servidor de comunicaciones. Esto puede evitar que haya que utilizar una fuente auxiliar de alimentación.
Estado de la fuente de alimentación local |
Antena externa | Si una unidad de radio SB-8ANT está conectada al servidor de comunicaciones, puede usar esta configuración para activar la antena externa. Si la casilla está desactivada, el sistema cambia a la antena interna. Tip: El uso de antenas externas tiene sentido para rectificar las señales de radio, y por tanto conseguir un mayor rango de cobertura en una particular dirección (por ejemplo, proporcionar cobertura a un edificio secundario alejado del principal). Puede encontrar más información en la guía del usuario de planificación DECT.
Área de Localización | Es posible asignar a la unidad de radio un área de localización de un máximo de cuatro Solo es posible realizar una selección si se definen varias áreas de ubicación en la vista Áreas de ubicación DECT ( = 5m). Note: Un área de localización puede asignarse como máximo a 64 unidades de radio.
Ubicación de emergencia | Aquí puede asignar cualquiera de los conjuntos de datos de ubicación de emergencia definidos a la unidad de radio DECT. Cuando un número de emergencia fuera de la lista pública de números de emergencia ( =we) se marca, el sistema reacciona con acciones específicas: La ubicación del autor de la llamada se envía al proveedor, se informa a un equipo de respuesta, se emiten las alarmas y se actualizan los registros. Puede encontrar más información en el tema de enfoque "Soporte de servicio de emergencia".
ID de la unidad de radio |

Parent topic: TDM-DECT
↑