# Registro de teléfonos SIP estándar

El registro de teléfonos SIP estándar en el servidor de comunicaciones se utiliza para teléfonos SIP de otros fabricantes, por ejemplo para teléfonos fijos basados en la línea, teléfonos sobre PC como aplicación en un PC o teléfonos DECT y WLAN basados en SIP. Los teléfonos SIP Mitel 9000 también están registrados como teléfonos SIP estándar.

## Registrar teléfonos

1. Compruebe si hay disponible una licencia de terminales SIP gratuita.

2. Crear un teléfono SIP estándar.

3. Asigne al teléfono un usuario con el botón.

4. Rellenar el resto de parámetros requeridos y hacer clic en el botón Aplicar.

   Los parámetros nombre de usuario SIP y contraseña SIP se completan automáticamente. Estos valores se pueden modificar si es necesario, pero hay que asegurarse de que las entradas sean únicas al hacerlo.

5. Configurar la dirección y el registro en el teléfono SIP. Hay que tener en cuenta que la designación de los parámetros difiere dependiendo del terminal.

   Servidor proxy:

   Para direccionamiento estático, introducir la dirección IP; para direccionamiento dinámico, introducir el nombre de host. Introduzca también la máscara de subred y la dirección IP.

   Cuenta/usuario/nombre de usuario

   Transfiera desde WebAdmin el contenido del parámetro nombre de usuario SIP.

   Contraseña:

   Transfiera desde WebAdmin el contenido del parámetro contraseña SIP.

6. Conectar el teléfono a la red IP y reiniciarlo.

   El teléfono se conecta al servidor de configuración. Tras registrarse correctamente, el Estado cambia a Registrado.

Parent topic: Puesta en funcionamiento de teléfonos y terminales
↑