# Señalización

Aquí puede encontrar varios parámetros relativos a la señalización acústica en el sistema

Table 1. Llamada de consulta durante comunicación externa
Parámetro | Explicación
Patrón de timbre en el destino de la ll. consulta | El patrón de llamada determina en el destino interno si se debe poner en espera una conexión externa para poder realizar una llamada de consulta.

Table 2. Señalización del tono
Parámetro | Explicación
Tono de conferencia, intrusión y llamada en espera | Aquí se puede especificar la forma en la que se reproducirá la señalización acústica al establecer una conferencia, durante la intrusión de llamada y en la llamada en espera.

Table 3. Llamada en espera / intrusión si conexión externa
Parámetro | Explicación
Llamada en espera e intrusión en la conexión de enlace | La llamada en espera y la intrusión también es posible con un usuario mientras habla si está conectado a una persona externa que llama. La llamada en espera y la intrusión no es posible con un usuario mientras habla si está conectado a una persona externa que llama.

Table 4. Desvío directo
Parámetro | Explicación
Desvío temporizado inmediato | El retardo de transferencia de reenvío de llamadas establecido en todo el sistema siempre está activo. Las llamadas se reenviarán sin demora si la llamada anterior a este usuario ya se ha reenviado.
Transferencia de llamada sin aviso previo | Aquí se puede especificar la señalización que recibirá un usuario desviado sin aviso previo: Tono de llamada: El usuario escucha el tono de llamada. Como definido en 'Música en espera': El usuario en espera escucha la señal definida en la configuración de todo el sistema para la música en espera (vista Servicio / Música en espera =9e).

Parent topic: Ubicaciones
↑