# Dirección IP/asignación de ubicaciones

Puede asignar una dirección IP o un rango de direcciones IP a un conjunto de datos de ubicación de emergencia. Esto es útil para teléfonos IP; teléfonos SIP o unidades de radio SIP-DECT que tienen ubicaciones estáticas.

Para utilizar esta tabla, el departamento de informática de la empresa tiene que configurar la red de tal manera que sepan dónde acaba cada cable LAN. Es importante que esta configuración no cambie. Si lo hace, deberá adaptar esta tabla de asignaciones según sea necesario.

## Asignación de una dirección IP (rango) a un conjunto de datos de ubicación de emergencia

1. Haga clic en el símbolo .

2. Escriba una dirección IP en el primer campo.

3. Si desea asignar un rango de direcciones, escriba la dirección IP en el segundo campo.

Note:

Para obtener un rango de direcciones IP válido, la segunda dirección IP debe ser mayor que la primera.

1. Seleccione el conjunto de datos de ubicación de emergencia adecuado

2. Confirme con .

## Eliminar una asignación de dirección IP

Para eliminar una asignación de direcciones IP, haga clic en el símbolo .

Ver también...

## Tema central

"Asistencia del servicio de emergencia"

Parent topic: Llamadas de emergencia
↑