# Registro de teléfonos con cable SIP de Mitel

Los teléfonos SIP Mitel con cable se registran en el servidor de comunicaciones mediante el nombre de usuario de registro y la contraseña de registro. Como alternativa, también se pueden registrar a través de la dirección MAC.

Note:

Antes del registro es necesario reiniciar cualquier teléfono que ya estuviera en funcionamiento con los valores predeterminados de fábrica para evitar conflictos con los parámetros locales existentes.

## Registrar el teléfono utilizando el nombre de usuario y la contraseña de registro

Puede registrar un teléfono SIP Mitel en el servidor de comunicaciones con la ayuda de un nombre de usuario de registro y una contraseña de registro:

1. Compruebe si hay disponible una licencia gratuita de terminales SIP o terminales SIP de Mitel.

2. Cree el modelo de teléfono que desee de la serie Mitel SIP.

3. Asigne el teléfono a un usuario y haga clic en Aplicar.

   Los parámetros Nombre de usuario de registro y Contraseña de registro , así como los parámetros Nombre de usuario SIP y Contraseña SIP se completan automáticamente.

4. Conectar el teléfono a la red IP y reiniciarlo.

   Para direccionamiento con DHCP, el teléfono detecta el servidor de comunicaciones cuando el servidor DHCP proporciona la dirección IP del servidor de comunicaciones en la opción de DHCP adecuada. Si este no es el caso (o para direccionamiento estático) y cuando el teléfono está en la misma subred que el servidor de comunicaciones, el teléfono detecta el servidor de comunicaciones gracias a la multidifusión DNS. Si hay varios servidores de comunicaciones MiVoice Office 400 en la misma subred, se muestra una lista desde la cual puede seleccionar el servidor de comunicaciones correcto.

   La pantalla del teléfono muestra un mensaje de Inicio de sesión solicitando la introducción del nombre de usuario del registro y de la contraseña de registro. Encontrará el nombre de usuario de registro y la contraseña de registro en la lista de teléfonos Mitel SIP no registrados en la vista de registro SIP.

5. Introduzca el nombre de usuario de registro y la contraseña de registro.

   Sus entradas se transmiten al servidor de configuración junto con la dirección MAC del terminal.

6. Agregar el resto de parámetros según sea necesario.

## Registrar varios teléfonos

Para facilitar el registro de varios teléfonos, tienes en el registro SIP ( =tp) ver una lista de todos los teléfonos creados, que están vinculados a un usuario pero que aún no están registrados. Para ello, es necesario realizar lo siguiente:

1. Cree todos los teléfonos como se describe en la guía anterior hasta y con el Paso 3.

2. Conecte todos los teléfonos a la red IP de acuerdo con el Paso 4 de la guía anterior.

3. Abra el registro SIP ( =tp) ver e ingresar sucesivamente en los teléfonos el nombre de usuario de registro y las contraseñas de registro como se explica en el Paso 5 de la guía anterior.

4. Agregar el resto de parámetros según sea necesario.

## Registro alternativo utilizando la dirección MAC

También puede registrar el teléfono Mitel SIP en el servidor de comunicaciones con la ayuda de la dirección MAC. Para ello, es necesario realizar lo siguiente:

1. Siga las instrucciones anteriores "Registro con nombre de usuario de registro y contraseña de registro" hasta e incluyendo el Paso 3.

2. Introduzca la dirección MAC. La encontrará en la etiqueta debajo del teléfono.

3. Conectar el teléfono a la red IP y reiniciarlo.

4. Agregar el resto de parámetros según sea necesario.

↑