# Tarjetas y módulos

El siguiente resumen muestra que tarjetas de interfaz y módulos del sistema están instalados en su servidor de comunicaciones, el estado de cada tarjeta o módulo y cuantas ranuras están todavía libres.

Table 1. Resumen de tarjetas y módulos Mitel 415/430
Parámetro | Explicación
Ranura | Ranura 1 a 4 para tarjetas y SM1_DSP-1..3 para módulos DSP Numeración de las ranuras de tarjeta (de izquierda a derecha)
Tarjeta/módulo | Abreviatura de la tarjeta o del módulo
Ranura en la tarjeta | Ranuras disponibles en la tarjeta para módulos
Versión HW | Versión de hardware de la tarjeta o del módulo
Estado | Aquí se muestra En servicio cuando la tarjeta está funcionando.
Información de estado adicional | Aquí se muestra No hay fallo cuando la tarjeta funciona sin fallos.

Table 2. Resumen de tarjetas y módulos Mitel 470
Parámetro | Explicación
Ranura | Numeración de las ranuras (de izquierda a derecha): Ranura superior (eje) 1,3,5,7, la ranura 1 está reservada para la tarjeta de administrador de llamadas CPU1. En la ranura inferior (eje) 2, 4, 6, 8, la tarjeta de aplicaciones CPU2 y CPU2-S solo se puede instalar en la ranura 2. Los módulos se instalan en las tarjetas
Tarjeta | Nombre corto de la tarjeta
Ranura en la tarjeta | Descripción de las ranuras disponibles en la tarjeta para módulos
Módulo | No si la ranura del módulo está vacía. Nombre corto del módulo si se ha instalado uno.
Activado | En Mitel 470, aquí se puede activar / desactivar un módulo EIP instalado. (valor por defecto: Activado)
Versión HW | Versión de hardware de la tarjeta o del módulo
Estado | Aquí se muestra En servicio cuando la tarjeta está funcionando.
Temperatura | Se monitorea la temperatura de algunas tarjetas (CPU1, CPU2, CPU2-S, FXO, FXS). Aquí se muestra la temperatura actual de la tarjeta.
Información de estado adicional | Aquí se muestra No hay fallo cuando la tarjeta funciona sin fallos.

Note:

Si se encuentra en la vista Visión general del sistema / Tarjetas y módulos, primero debe cambiar a la vista Configuración / Sistema / Tarjetas y módulos para instalar o retirar tarjetas y módulos.

## Instalar y retirar tarjetas o módulos

El procedimiento para instalar o retirar las tarjetas de interfaz y los módulos está descrito detalladamente en el manual de sistema de la correspondiente plataforma.

CAUTION:

- Antes de cualquier manipulación en el servidor de comunicaciones, asegúrese de que está desconectado de la corriente eléctrica.
- ¡Tenga siempre en cuenta las consignas de seguridad antes de realizar cualquier manipulación en el servidor de comunicaciones!

Note:

Como precaución, cree manualmente una copia de seguridad de los datos de configuración antes y después de realizar cambios en el hardware (vista Copia de seguridad de datos).

## Instalar nuevas tarjetas o módulos

Proceda como se describe a continuación para equipar el servidor de comunicaciones con nuevas tarjetas y módulos:

1. Con la alimentación desconectada, equipe el sistema básico con las nuevas tarjetas y los correspondientes adaptadores de cableado 1 y los nuevos módulos de acuerdo con las instrucciones del Manual del sistema.

2. Inicie el servidor de comunicaciones, inicie sesión con WebAdmin a través del navegador y navegue hasta esta página.

   En las ranuras recién instaladas, los nombres de la tarjeta y el módulo se muestran con el estado Disponible. El botón Confirmar está visible al final de cada línea de ranuras.

3. Confirmar cada nueva tarjeta y cada nuevo módulo haciendo clic en el botón Confirmar.

   El estado cambia de Disponible a En servicio; el proceso está ahora completado.

## Quitar tarjetas o módulos

Para retirar tarjetas y módulos del servidor de comunicaciones proceda como sigue:

1. Con la alimentación desconectada, retire las tarjetas con los adaptadores de cableado correspondientes 2 y los módulos de acuerdo con las instrucciones del Manual del sistema.

2. Inicie el servidor de comunicaciones, inicie sesión con WebAdmin a través del navegador y navegue hasta esta página.

   Debajo de los nombres de la tarjeta y el módulo de las ranuras vacías, la línea ahora dice Indefinido y el estado relevante ahora es Desconocido. Ahora está visible el botón Eliminar al final de la línea de la ranura de la tarjeta o módulo que ha sido eliminado.

3. Hacer clic en el botón Eliminar para quitar la ranura; la ranura está ahora nuevamente disponible.

Parent topic: Control de accesos
1 Mitel 415/430 únicamente
2 Mitel 415/430 únicamente
↑