# Configuración de AIN (guía)

Esta guía le ayudará a configurar un AIN. Antes de comenzar, primero debe planificar y diseñar el AIN con la ayuda del gerente de proyecto de Mitel CPQ.

## Poniendo el Maestro en funcionamiento

El Maestro debe ser puesto en funcionamiento en primer lugar de manera que los satélites se registren en él después. Para ello, es necesario realizar lo siguiente:

1. Conectar el servidor de comunicaciones a la red IP y encenderlo.

2. Con Búsqueda del Sistema encuentre el servidor de comunicaciones en la red IP "Encontrar el servidor de comunicaciones en la red IP" y configurar las direcciones IP. A continuación, hacer clic en Configurar....

   Se abre la ventana de inicio de sesión de WebAdmin.

3. Inicie sesión, navegue hasta la vista AIN (=3q) luego vuelva a cambiar el servidor de comunicaciones a maestro AIN.

4. Active la licencia AIN e ingrese el nuevo número de licencia.

   El Maestro está ahora en funcionamiento y listo para recibir registros de los satélites.

## Poner en funcionamiento los satélites

Primero, configurar la dirección IP del Maestro en el satélite:

1. Integre el futuro satélite en la red IP siguiendo los Pasos 1 y 2 de la sección anterior.

2. Inicie sesión a través de WebAdmin y luego navegue hasta la vista AIN (=3q).

3. Seleccione Modo de funcionamiento = satélite AIN y luego en Dirección IP maestra ingrese la dirección IP maestra.

4. Realizar las modificaciones necesarias y reiniciar el sistema.

Luego integre el satélite en el AIN:

1. Inicie sesión a través de WebAdmin to Master y luego navegue hasta la vista Tarjetas y módulos (=4g).

   El satélite será ahora visible como otro nodo con sus tarjetas y módulos.

2. Confirme el nuevo satélite haciendo clic en la línea con la placa base del satélite en el botón Confirmar nuevo satélite.

   El satélite ya está en funcionamiento.

## Excluyendo un satélite

Proceda de la siguiente manera para excluir de la operación AIN cualquier satélite que ya haya sido configurado:

Note:

Al borrar un satélite se pierden todos los datos configurados en el maestro en relación con ese nodo. Por lo tanto, primero haga una copia de seguridad de los datos de configuración maestros ( =um).

1. Inicie sesión a través de WebAdmin en el satélite y luego navegue hasta la vista AIN (=3q).

2. Cambie el modo de funcionamiento de satélite AIN a sistema individual.

3. Reinicie el servidor de comunicaciones (= 3q).

   El servidor de comunicaciones se inicia como un sistema individual y ya no está conectado al Maestro.

El siguiente paso es borrar el satélite de la configuración del maestro:

1. Inicie sesión a través de WebAdmin to Master y luego navegue hasta la vista Tarjetas y módulos (=4g).

2. Elimine el satélite eliminado haciendo clic en la línea con la placa base del satélite en el botón Eliminar.

   El satélite y todos los datos de configuración relacionados se eliminan de la configuración del maestro.

Ver también...

## Manual del sistema Mitel Advanced Intelligent Network (AIN):

Enlaces directos al DocFinder:

Deutsch

English

Français

Italiano

Español

Parent topic: Información de producto
↑