# Diseñar los canales VoIP

La conversión de los datos de llamada en tiempo real para su transmisión a la red IP necesita recursos DSP en las transiciones entre terminaciones IP y terminaciones no IP. Dichos recursos se proporcionan en forma de canales VoIP.

Mitel CPQ (Vista del sistema / AIN) calculado en base a los teléfonos configurados, terminales y circuitos de línea de intercambio, la carga de tráfico anticipada y los canales de VoIP requeridos como resultado. Se tiene en cuenta tanto la carga de tráfico dentro del AIN como la carga de tráfico generada por el tráfico de tránsito de la central (siempre que se hayan introducido los accesos de la central). Para conexiones de llamada entre dos terminaciones IP, se calculan los canales VoIP necesarios para conmutación indirecta. El resultado se basa en la suposición de una densidad media de tráfico. Sin embargo, tiene la posibilidad de corregir manualmente el valor calculado hacia arriba o hacia abajo si fuera necesario.

Mitel CPQ luego asigna los recursos DSP más adecuados a los canales VoIP calculados y determina las licencias requeridas.

## Canales de VoIP necesarios entre dos posibles puntos finales

Figure 1.

Terminaciones no IP | Terminaciones IP
Terminal analógico (FXS) Terminal digital del sistema (DSI) Teléfono inalámbrico DECT (DSI) Teléfono RDSI (BRI-S) Externo mediante intercambio analógico (FXO) Externa a través de enlace RDSI (BRI-T/PRI) Sistema de mensajería vocal interno Operadora automática Servicio de llamada por voz interno Música en espera Grabación de llamadas Aviso con archivo de audio Cola con anuncio Puente de conferencias | Teléfono IP del sistema Terminal SIP Mitel Terminal SIP estándar Teléfono inalámbrico DECT a través de SIP-DECT Teléfono inalámbrico WiFi a través de SIP-DECT Teléfono inalámbrico Wi-Fi a través de punto de acceso SIP Teléfono móvil Wi-Fi a través de controlador AMC Externa a través de proveedor SIP

Note:

En el funcionamiento normal, todas las terminaciones SIP están registradas en el Maestro, aunque su ubicación local sea cercana al satélite.

Parent topic: TDM-DECT
↑