# SIP-DECT

Defina aquí los parámetros específicos SIP-DECT y facilite la configuración del sistema Mitel SIP-DECT.

## Soluciones Mitel SIP-DECT®

Con los teléfonos Mitel SIP-DECT® y Mitel 600 DECT pueden proporcionar soluciones integrales para telefonía inalámbrica en redes basadas en IP. Esto requiere unidades de radio RFP que se pueden conectar directamente. OpenMobilityManager (OMM) se instala en una de las unidades de radio RFP o en una PC, lo que constituye la interfaz de gestión para la solución Mitel SIP-DECT. También se puede configurar un OMM secundario (en espera). Los teléfonos Mitel 600 DECT cargan su firmware desde el OMM.

Para facilitar la configuración SIP-DECT, se puede utilizar el servidor DHCP interno MiVoice Office 400. Los parámetros necesarios se transmiten a través de "Respuesta DHCP" a las unidades de radio SIP-DECT (RFPs).

Para facilitar la configuración SIP-DECT, los parámetros SIP-DECT se configuran y transmiten a las unidades de radio (RFPs) mediante la ayuda de archivos de configuración (algunos de los parámetros solo son relevantes para el OMM). Para encontrar el servidor de configuración de MiVoice Office 400, se puede utilizar el servidor DHCP interno o externo. También es posible una entrada manual de la dirección IP del servidor de configuración de MiVoice Office 400. Aquí puede encontrar los parámetros configurables y específicos que solo son relevantes para Mitel SIP-DECT.

Table 1. Parámetros de inicio de SIP-DECT RFP
Parámetro | Explicación
Servicio habilitado | El sistema Mitel SIP-DECT junto con MiVoice Office 400 está activo (valor predeterminado).
Dirección IP OMM primario | Ingrese aquí la dirección IP del servidor OpenMobilityManager primario (servidor OMM).
Dirección IP OMM secundario | Relevante solo si hay dos servidores OpenMobilityManager disponibles.
Nombre de usuario | El valor predeterminado es omm.
Contraseña actual | La contraseña utilizada mientras se estableció OMM. La contraseña predeterminada es omm
Nueva contraseña | La nueva contraseña para acceder al servidor OMM. Tenga en cuenta que la contraseña debe tener al menos ocho caracteres y debe contener un número, una letra mayúscula, una letra minúscula y un símbolo especial. Note: Cuando se cambia la contraseña aquí, la contraseña se cambia automáticamente en OMP.
Confirmación de contraseña | La nueva contraseña de nuevo.
Nombre del sistema | Este es el nombre del sistema SIP-DECT. Se muestra en la pantalla del teléfono después de registrar un teléfono inalámbrico SIP-DECT.
PARK | Se requiere una clave de derechos de acceso portátil (PARK) para operar un sistema SIP-DECT. Cada sistema SIP-DECT necesita un ESTACIONAMIENTO exclusivo que se utiliza para identificar el sistema DECT en la interfaz aérea. Para los sistemas que necesitan menos de cinco RFPs, haga clic en el botón ESTACIONAR. Si no se obtiene la licencia, haga clic en el botón ESTACIONAR. Para sistemas con más de cinco RFPs, el archivo de licencia generado por el SLS contiene el código ESTACIONAR. Si el sistema con hasta cinco RFPs (y por lo tanto con un ESTACIONAMIENTO en línea) está creciendo hasta 256 RFPS, entonces el ESTACIONAMIENTO existente (en línea) se puede reutilizar. Copie el ESTACIONAMIENTO en el servidor de la licencia durante el proceso de licencia.
Código de autenticación (AC) | Ingrese un valor de su elección. Alternativamente, puede presionar el botón Crear nueva AC para permitir que la herramienta MiVoice Office 400 WebAdmin defina un valor. Este mismo código de autenticación se usará para suscribir los terminales.
Dominio reglamentario DECT | La configuración del dominio reglamentario se establece automáticamente de acuerdo con el canal de ventas de MiVoice Office 400. El dominio reglamentario especifica la región del mundo donde se utiliza el sistema SIP-DECT. Por razones legales (uso de frecuencias de radio), es muy importante asegurarse de que la configuración sea correcta. EMEA es el valor correcto para Europa.
Esquema de tono | El esquema de tonos son los tonos de señalización generados por los teléfonos y la frecuencia de los tonos es diferente para las diferentes regiones. (Ejemplo: tono de marcación, tono de ocupado, tono de devolución de llamada, etc.)
Cifrado DECT | DECT se puede cifrar.
Bloqueo de teclas para todos los teléfonos (segundos) | Establezca una hora para bloquear automáticamente el teclado de los terminales SIP-DECT.
Llamada de emergencia: número de llamada | Número de emergencia que se marcará cuando se presione la tecla SOS en un teléfono SIP-DECT.
C. sg | Haga clic en el botón Descargar para descargar el archivo de copia de seguridad de omm. Haga clic en el botón Cargar para restaurar un archivo omm.
Volcado del Sistema | Haga clic en el botón Crear para crear un volcado del sistema. Luego haga clic en el botón Descargar para descargar el volcado del sistema. Note: El Volcado del Sistema solo está disponible en MiVoice Office 400 VA y SMBC y solo si OMM se ejecuta en una RFP.

Table 2. Sitio 1
Parámetro | Explicación
--- | ---
Audio de banda ancha G.722 | La banda ancha se utiliza en la interfaz aérea desde el teléfono. Se utiliza el código G.722 predeterminado.
SRTP | Voz segura sobre IP. Puede seleccionar diferentes opciones para seguridad a través de IP.
Seguridad DECT mejorada (condición previa: Cifrado DECT) | Cuando está habilitado, los sitios solo pueden contener RFP de tercera o cuarta generación. En instalaciones con varios sitios, habilite esta función en todos los sitios.

Table 3. Mejorado
Parámetro | Explicación
--- | ---
Protocolo de transporte | Aquí puede seleccionar el protocolo de transporte que desee.
Código de acceso a prestación (FAC): | con este código, un usuario puede realizar algunas funciones específicas en un teléfono inalámbrico SIP-DECT registrado. El código consiste en caracteres en el teclado de marcado. OpenMobilityManager los interpreta y no se reenvían al servidor de comunicaciones. Antes de introducir el código de función debe marcar un prefijo. Por tanto, el código (en particular el prefijo) no debe coincidir con el plan de numeración interno.
Código de acceso a función (FAC): Prefijo | Este código debe marcarse siempre antes de los siguientes códigos de función. OpenMobilityManager está preparado, por así decirlo. El valor predeterminado se establece en *1.
FAC: Activar registro | Con este código, se puede autorizar el registro de otros teléfonos inalámbricos SIP-DECT. El valor predeterminado se establece en 13.
FAC: Desactivar registro | Con este código, se puede evitar el registro de otros teléfonos inalámbricos SIP-DECT. El valor predeterminado se establece en 14.
FAC: Inicio de sesión de usuario | Con este código, un usuario puede iniciar sesión ingresando el número de usuario y el PIN en un teléfono inalámbrico SIP-DECT. El código predeterminado se establece en 11.
FAC: Cierre de sesión del usuario | Con este código, un usuario puede cerrar sesión ingresando su PIN en un teléfono inalámbrico SIP-DECT. El código predeterminado se establece en 12.
Puerto para SIP via UDP/TCP | El puerto predeterminado indicado está en uso. Introduzca el puerto que desee
Puerto para SIP via TLS | El puerto predeterminado indicado está en uso. Introduzca el puerto que desee
Puerto para conferencia directa via UDP/TCP | El puerto predeterminado indicado está en uso. Introduzca el puerto que desee
Puerto para conferencia directa via TLS | El puerto predeterminado indicado está en uso. Introduzca el puerto que desee
LED apagado (solo RFP 4G) | Apaga el LED en RFP 4G. Enciende el LED en RFP 4G.
Dirección del servidor de firmware | El firmware para las unidades de radio RFP y para el inalámbrico Mitel 600 DECT se puede actualizar automáticamente a la mejor versión compatible con el firmware de MiVoice Office 400. Aquí ya se ha predefinido un servidor FTP global de Mitel. En este servidor se almacenan varias versiones de firmware, según las diferentes versiones de software del servidor de comunicaciones. La entrada predefinida se ajusta a la versión de cada servidor de comunicaciones si es necesario. También es posible indicar la dirección de otro servidor de firmware.

## Conferencias SIP-DECT

Es posible cambiar conferencias de tres vías en un sistema SIP-DECT. Para ello, son necesarias algunas configuraciones tanto en OpenMobilityManager como en el servidor de comunicaciones. Entre otros, se debe abrir un usuario con un terminal SIP, para cada área de conferencias OMM en el servidor de comunicaciones y se requiere una licencia de Terminales SIP.

Para facilitar la configuración puede abrir 10 conferencias SIP-DECT con número de llamada. Para cada número de llamada se crea automáticamente un usuario con un conjunto de autorizaciones predefinido y el usuario es asignado a un terminal SIP. Los usuarios y el terminal SIP no están visibles en la configuración del usuario. Para estos 10 terminales SIP no es necesaria ninguna licencia.

Las configuraciones necesarias en OpenMobilityManager también se automatizan al abrir conferencias SIP-DECT en el servidor de comunicaciones, por lo que ya no se requieren configuraciones manuales.

Table 4. Configuraciones de conferencia SIP-Dect
Parámetro | Descripción
Número de conferencias SIP-DECT | Número de conferencias que son compatibles con el número de llamada. Se puede admitir un máximo de 10 conferencias por cada número de llamada.
Comenzar con el número de llamada | El número de sala de conferencia asociado con la conferencia. Un dispositivo terminal SIP-DECT puede asociarse con múltiples números de conferencia.
Licencia | Tipo de licencia disponible para el número de llamada. La licencia puede ser una licencia de usuario o una licencia de IP.
Conjunto de autorizaciones | Conjunto de permisos predefinido asignado al terminal SIP.

Una vez que se configuran las conferencias, las salas de conferencias se crean automáticamente para el SIP-DECT.

Parent topic: TDM-DECT
↑