# Servidor LDAP activo

Los clientes LDAP pueden consultar las agendas del servidor de comunicaciones a través del servidor LDAP integrado.

En relación con SIP-DECT el servidor OMM como cliente LDAP accede a las agendas, permitiendo así la marcación por nombre y la resolución de nombres en los teléfonos SIP-DECT.

Table 1. Parámetros para el acceso al servidor LDAP
Parámetro | Explicación
Puerto del servicio LDAP | Puerto para comunicaciones con el servicio LDAP (entrada predeterminada: 389)
Puerto del servicio SLDAP | Puerto para comunicaciones con el servicio LDAP (entrada predeterminada: 636) - no soportado actualmente.
Búsqueda | Nombre LDAP de la search base en nomenclatura LDAP. El valor predeterminado es “dc=pbx.local”.
Servidor LDAP | El servidor LDAP está habilitado (configuración predeterminada: ).
Contraseña raíz | A menos que el acceso anónimo esté activado (predeterminado), un cliente LDAP debe utilizar esta contraseña para identificarse antes de realizar una consulta en la search base.
Acceso anónimo | Permite el acceso sin contraseña a la base de búsqueda.

## Consulta

Para acceder a las agendas del servidor de comunicaciones introducir la siguiente cadena de caracteres en el cliente LDAP:

Table 2. Cadenas de caracteres para consulta
Agenda | Cadena de caracteres para consulta
Agenda pública | dc=pbxnameservice,dc=pbx.local
Agenda privada | dc=<TEL>,dc=private,dc=pbxnameservice,dc=pbx.local
Agenda pública y privada | dc=<TEL>,dc=pbxnameservice,dc=pbx.local

<TEL> es una variable que representa el número de llamada interno del usuario.

Parent topic: Seguridad IP
↑