# Áreas de ancho de banda

Aquí puede crear un modelo de ancho de banda. El control de ancho de banda determina, con la ayuda del modelo de ancho de banda, los parámetros de transmisión óptimos para la conexión de llamadas en la red IP y evita el establecimiento de conexiones si no hay suficiente ancho de banda disponible

El ancho de banda disponible en la red IP para una conexión de llamada puede ser muy diferente, ya que la conexión puede pasar a través de diferentes áreas LAN y enlaces WAN. El control de ancho de banda determina para cada conexión los parámetros de transmisión óptimos y supervisa el número de conexiones simultáneas y sus requisitos de ancho de banda. Si no hay suficiente ancho de banda para otra conexión, dicha conexión no se establece.

El control de ancho de banda depende del modelo de ancho de banda. Este modelo debería reflejar lo más fielmente posible la situación de ancho de banda.

## Modelo de ancho de banda

En cada caso, se calcula antes de realizar la conexión si el ancho de banda disponible es suficiente o no. Si el ancho de banda no es suficiente, la conexión no se efectúa y el usuario obtiene el tono de congestión. Cuanto mejor simule el modelo la situación real, con mayor fiabilidad podrá gestionar los recursos de ancho de banda.

El modelo consiste en áreas de ancho de banda y enlaces WAN. Un área de ancho de banda es una sección de red con las mismas propiedades de ancho de banda. En la mayor parte de los casos se trata de una LAN aunque también se puede elaborar el estudio de la totalidad de la red Internet como un área de ancho de banda.

Un enlace WAN conecta dos áreas de ancho de banda. Normalmente consisten en conexiones a un proveedor de Internet o a líneas dedicadas. A menudo tienen un ancho de banda limitado.

Los enlaces WAN se asignan a las áreas de ancho de banda en la tabla de encaminamiento VoIP. En el proceso se seleccionan los enlaces WAN necesarios en un área de ancho de banda para establecer una conexión con cada destino deseado.

## Códecs disponibles

En un enlace WAN con ancho de banda limitado se recomienda utilizar un códec con compresión, como por ejemplo G.729. Este códec reduce considerablemente los requisitos de ancho de banda y la pérdida de calidad de voz permanece aceptable. En el área LAN normalmente hay suficiente ancho de banda disponible y se obtienen mejores resultados con el códec no comprimido. Códecs disponibles:

- G.711a: Códec no comprimido con alta calidad de audio. Adecuado para enlaces LAN y WAN con gran ancho de banda. La velocidad de transmisión es 64 kbit/s. Utiliza el proceso de señalización de tonos alemán.

- G.711u: Códec no comprimido con mayor calidad de audio. Adecuado para enlaces LAN y WAN con gran ancho de banda. La velocidad de transmisión es 64 kbit/s. Utiliza el proceso de señalización de tonos americano.

- G.729: Códec comprimido con calidad de audio media. Adecuado para enlaces WAN con ancho de banda limitado. La velocidad de transmisión es 8 kbit/s.

- G.722: Códec no comprimido con muy alta calidad de audio. Condición para la implementación de Hi-Q de los teléfonos SIP de Mitel. La velocidad de transmisión es 48, 56 o 64 kbit/s.

El control de ancho de banda comprueba, antes del establecimiento de la conexión y para todas las áreas parciales de una conexión (áreas de ancho de banda y enlaces WAN), el códec definido (parámetro Códec preferente) y selecciona el menor de ellos.

Es necesario disponer de recursos DSP para los procesos de codificación y decodificación en tiempo real en el servidor de comunicaciones y en los terminales IP. G.711 requerido para procesar menos recursos DSP que G.729. Dichos recursos DSP se proporcionan en forma de canales VoIP.

## Longitudes de trama disponibles

Cuanto menor sea la longitud de trama de los paquetes de voz, menor será el valor de retardo generado pero mayor la necesidad de ancho de banda. Por esta razón le recomendamos que mantenga reducida la longitud de trama de los paquetes de voz dentro del área LAN y que la aumente para las conexiones WAN con ancho de banda limitado.

El control de ancho de banda comprueba, antes del establecimiento de la conexión y para todas las áreas parciales de una conexión (áreas de ancho de banda y enlaces WAN), la longitud de trama definida (parámetro Longitud de trama preferente) y selecciona la menor de ellas.

Note:

Es recomendable mantener los valores de retardo bajos en caso de recursos muy bajos de ancho de banda y, por tanto, seleccionar la longitud de trama más corta. Esto puede ser contraproducente ya que, en este caso, aumenta la cantidad del paquete de trama, lo que puede llevar a una congestión de datos.

## Configuración

Table 1. Áreas de ancho de banda
Parámetro | Explicación
Nombre del área | Nombre del área de ancho de banda (máx. 20 caracteres)
Códec preferente | El códec ideal para este área.
Longitud de trama preferente | La longitud de trama ideal para este área.

Table 2. Enlaces WAN
Parámetro | Explicación
Nombre | Nombre del enlace WAN (máx. 20 caracteres)
Área de ancho de banda A | La terminación del primer enlace WAN
Área de ancho de banda B | La terminación del segundo enlace WAN
Ancho de banda (kbit/s) | Introducir en este campo el ancho de banda disponible de este enlace WAN para VoIP.
Ancho de banda reservado para audio (kbit/s) | Introducir aquí el menor ancho de banda que debe haber disponible para transmisiones de voz en caso de conexiones de vídeo.
Canales VoIP | Muestra el número máximo de canales VoIP que se pueden configurar simultáneamente para este enlace WAN
Compresión RTP | Comprime la cabecera IP en este enlace.
Cabecera capa 2 | Introduzca aquí el tamaño de la cabecera IP. El valor numérico corresponde al tamaño de la cabecera en bytes. Puede escoger el valor según la tabla siguiente.
Códec preferente | El códec ideal para este área.
Longitud de trama preferente | La longitud de trama ideal para este área.
Canales VoIP | Muestra el número máximo de canales VoIP que se pueden configurar simultáneamente para este enlace WAN.

Table 3. Tabla de valores para cabeceras capa 2
Protocolo | RPV (cabecera IPsec = 56 bytes) | Cabecera capa 2 resultante
Ethernet (ETH) | no | 18
sí | 74
PPP / PPPoA / FrameRelay | no | 6
sí | 62
PPPoE | no | 26
sí | 82

Table 4. Encaminamiento VoIP
Parámetro | Explicación
Ancho de banda propio | Área de ancho de banda desde la cual se establecen las conexiones.
Ancho de Banda destino | Área de ancho de banda más cercana en la ruta de control hacia el destino de conexión.
Enlace WAN |
Área de ancho de banda del par RPV | Tiene que identificar los enlaces con RPV introduciendo el final de la RPV (VPN peer). Al calcular los requisitos de ancho de banda , el modelo de ancho de banda tiene en cuenta automáticamente el mayor tamaño de cabecera capa 2 de 56 bytes (L2 overhead).

Table 5. Canales IP integrados / Módulo de medios IP (EIP)
Parámetro | Explicación
Nodo | Número de nodo en un AIN. El maestro tiene el número 0.
Tarjeta/módulo | Ranura de la tarjeta en la cual se instala el módulo (no hay entrada para los canales IP integrados).
Ranura en la tarjeta | Ranura del módulo en la tarjeta (no hay entrada para los canales IP integrados).
Módulo | Breve descripción del módulo (no hay entrada para los canales IP integrados).
Estado | Aquí se muestra En servicio cuando la tarjeta está funcionando.
dirección IP | Dirección IP del módulo (los canales IP integrados tienen la misma dirección IP que los nodos)
Área de ancho de banda | Área de ancho de banda en la que está ubicado el nodo.

Figure 1. Ejemplo de topología de ancho de banda. El área de ancho de banda 4 representa Internet.

## Primer paso: Determinar la topología del ancho de banda

A continuación puede elaborar un estudio de las áreas de ancho de banda y de los enlaces WAN.

1. Dibujar un diagrama con la topología del ancho de banda. Para ello, elabore un estudio de un área de ancho de banda para cada sección IP con su propia LAN.

2. Elabore otro estudio del área de ancho de banda para representar Internet.

3. Elabore un estudio de los enlaces WAN que conecten las áreas de ancho de banda individuales.

4. Determine el ancho de banda disponible para el tráfico de voz en todos los enlaces WAN. Para ello, mida el nivel de tráfico de datos en el enlace WAN y reste ese valor del ancho de banda disponible.

Note:

La precisión del modelo depende de este cálculo.

## Segundo paso: Establecer áreas de ancho de banda

Las siguientes instrucciones explican los procedimientos para configurar las áreas de ancho de banda.

1. Cree primero el área de ancho de banda en la cual está ubicado el servidor de comunicaciones o el Maestro. La forma más sencilla de hacerlo es utilizar el área de ancho de banda estándar. Introduzca al lado del nombre los valores para la longitud de trama y el códec preferentes. El control del ancho de banda utiliza estos valores para encontrar la configuración óptima para las conexiones de voz. Como se trata de una LAN, una buena elección es G.711 y una longitud de trama de 20 ms.

2. Cree las áreas de ancho de banda restantes.

## Tercer paso: Establecer los enlaces WAN

Las siguientes instrucciones explican el procedimiento para configurar los enlaces WAN:

1. Cree primero uno o más enlaces WAN hacia el área de ancho de banda del servidor de comunicaciones o el Maestro. Introduzca como ancho de banda disponible los valores fijados en la topología del ancho de banda.

2. Defina los parámetros del enlace WAN. Fije el códec y la longitud de trama basándose en el ancho de banda disponible.

3. Cree y configure los enlaces WAN restantes.

## Cuarto paso: Configurar la tabla VoIP

Cuando se crean los enlaces WAN, la tabla de encaminamiento VoIP se completa automáticamente en la medida de lo posible. Configure las entradas de acuerdo con la información proporcionada en AIN.

1. Defina e introduzca todas las rutas de encaminamiento comenzando desde la primera área de ancho de banda. Si las rutas de encaminamiento pasan a través de los mismos enlaces WAN a destinos en varias áreas de ancho de banda, seleccione para el ancho de banda destino la opción Indeterminado.

2. Repita este procedimiento para cada área de ancho de banda.

Table 6. Tabla de encaminamiento VoIP configurada automáticamente para el ejemplo de la figura
Ancho de banda propio | Ancho de Banda destino | Enlace WAN
B1 | Indeterminado | L12
B2 | Indeterminado | L12
B4 | Indeterminado | L14
B3 | Indeterminado | L34
B5 | Indeterminado | L45

Table 7. Tabla de encaminamiento VoIP completamente configurada para el ejemplo de la figura
Ancho de banda propio | Ancho de Banda destino | Enlace WAN
B1 | Indeterminado | L14
B2 | Indeterminado | L12
B4 | Indeterminado | L14
B3 | Indeterminado | L34
B5 | Indeterminado | L45
B1 | B2 | L12
B4 | B3 | L34
B4 | B5 | L45

Ver también...

"Usar VPN en AIN"

"Control de ancho de banda de enlaces de vídeo"

Parent topic: Ubicaciones
↑