# Usar VPN en AIN

Cuando encripta datos de voz en el AIN, se encripta dentro de la LAN pero no necesariamente en los enlaces WAN. Por ejemplo, si existe una conexión a un teléfono IP de sistema a través de diversos proveedores de Internet, los datos de voz en Internet no se encriptan automáticamente. Para encriptar todo el enlace es necesario establecer además una RPV (Red Privada Virtual) para los enlaces WAN.

Una RPV proporciona una ruta segura a través de Internet de un punto hasta el siguiente (por ejemplo, desde el Maestro hasta el teléfono IP del sistema o hasta el satélite) y es por tanto especialmente recomendable para enlaces WAN a través de Internet. Los paquetes IP que se van a transmitir se codifican y se vuelven a empaquetar en paquetes IP (tunelización). La mayoría de los protocolos RPV utilizados son protocolos IPsec y SSL.

Una RPV sencilla une sólo dos terminales o sitios entre si. Es posible utilizar los servicios RPV de proveedores de Internet para unir varios terminales o sitios a través de RPV. Si usa VPN en el AIN, le recomendamos que, siempre que sea posible, trabaje con un solo proveedor de Internet que admita el enrutamiento VPN y pueda cubrir todas las ubicaciones. De esta manera ahorrará recursos de ancho de banda y la configuración del encaminamiento será más simple.

Parent topic: Ubicaciones
↑