# Servidor SMTP

El servicio de e-mail integrado le permite al usuario gestionar los envíos de mensajes del sistema, como por ejemplo los mensajes de voz o los mensajes de eventos del sistema. Esta vista le permite configurar el acceso al servidor SMTP del proveedor de servicios de e-mail.

Table 1. Parámetros para el acceso al servidor SMTP
Parámetro | Explicación
Dirección IP / nombre de host | Dirección IP o nombre de host del servidor SMTP.
Puerto | Puerto del servidor SMTP (valor predeterminado: 25)
Nombre de usuario | Nombre de usuario según las especificaciones del fabricante. El nombre de usuario se corresponde a menudo con la dirección de e-mail.
Contraseña | Contraseña para la autenticación en el servidor SMTP.
Dirección del remitente | Dirección de e-mail del servidor de comunicaciones.
Tamaño máx. del e-mail (MByte) | Aquí se debe introducir el tamaño máx. del e-mail permitido por el servidor SMTP. Si el mensaje que desea enviar sobrepasa el tamaño máximo, se enviará sin archivo adjunto.
Tiempo de grabación aproximado | Esta información se puede utilizar, en particular, para estimar la duración de la grabación de los mensajes de voz del correo de voz y las grabaciones de llamadas en formato G.711 con el tamaño máximo de correo electrónico seleccionado.
Sólo autenticación encriptada | La autenticación en el servidor SMTP se efectúa solo si el servidor admite el cifrado de acuerdo con el método CRAM-MD5. Si el servidor SMTP admite el método CRAM-MD5, el cliente SMTP se autentica mediante cifrado. Si el servidor SMTP no soporta el método CRAM-MD5, el cliente SMTP se autentifica el mismo sin utilizar encriptación.
Conexión segura mediante SSL | La conexión del servidor de comunicaciones al servidor SMTP está encriptada con SSL (Secure Sockets Layer).

Note:

El servidor de comunicaciones no podrá recibir ningún e-mail. Los mensajes del administrador que provienen del servidor SMTP no se evalúan.

Parent topic: Seguridad IP
↑