# Ruta

## Paso 10 (continuación): verificando el enrutamiento saliente

1. Comprobar la asignación de la conexión a enlace y modificar si necesario.
2. Comprobar el orden de la conexión a enlace y modificar si necesario. (La ruta intentará enviar una llamada a través de la conexión de intercambio que sea gratuita primero).
3. Haga clic en Aplicar para adoptar la configuración y cerrar la vista de superposición.

Parent topic: Guardar los datos de configuración
↑