# VoIP

Aquí es donde encontrará la configuración para una transmisión de audio en la red IP

Table 1. SIP
Pantalla | Descripción
Puerto de señalización | El puerto estándar para señalización SIP es 5060.
Temporizador de refresco de sesión para supervisión de línea activa | El temporizador de refresco de sesión para supervisión de la línea activa, con el método de refresco de sesión a intervalos periódicos, comprueba si la conexión a la estación remota sigue activa. Si la estación remota no reacciona dentro del periodo definido aquí (en segundos), la conexión se corta.
Tiempo de espera para registro interno (horas) | El tiempo de registro para todos los clientes SIP (excepto los clientes MMC).
Utilice un tiempo de registro muy largo para MMC | El tiempo de registro para los clientes de MMC se establece en 30 días.

Table 2. Configuración RTP
Pantalla | Descripción
Ranura |
Tarjeta/módulo |
Ranura en la tarjeta |
Módulo |
Inicio puerto RTP | Comienzo del rango de puertos RTP
Fin del puerto RTP | Fin del rango de puertos RTP
Área de control de ancho de banda |

Table 3. NAT
Pantalla | Descripción
Dirección NAT gateway pública |
Dirección SIP media pública | Dirección de señalización SIP (RFC3581):

Table 4. Configuración de teléfonos del sistema IP
Pantalla | Descripción
Puerto de señalización |
Duración Keep Alive (s) |
Vencimiento del tiempo de registro (s) |
Contraseña de administrador (también válida para teléfonos SIP Mitel) | Aquí puede establecer la contraseña local para todos los teléfonos del sistema IP conectados y los teléfonos Mitel SIP al mismo tiempo. Cualquier contraseña que ya esté establecida se sobrescribirá. Debe reiniciar los teléfonos SIP de Mitel para activar la nueva contraseña. En los teléfonos IP del sistema la contraseña se activa inmediatamente. Para poder asignar las contraseñas localmente a cada teléfono, la entrada debe estar en blanco. Se debe ejecutar una inicialización del teléfono para reiniciar la contraseña al valor predeterminado. La contraseña predeterminada de administrador para los teléfonos IP del sistema es “0000”. La contraseña de administrador predeterminada para los teléfonos SIP de Mitel es “22222”.

Table 5. Fax
Pantalla | Descripción
Modo detección de fax | Seleccione la opciónSólo recibir si el servicio de fax Mitel 400 se utiliza como servidor de fax.

Table 6. QoS
Pantalla | Descripción
Capa 2: Activo para | Sólo nodos: Utilizar parámetros de capa 2 únicamente en los nodos. Nodos y terminales: Utilizar parámetros de capa 2 en los nodos y en los terminales IP/SIP.
Capa 2: Timo de trama | Estándar (sin QoS): Seleccionar este parámetro si las asignaciones de VLAN se realizan en el switch basándose en el puerto (estándar). VLAN/CoS 802.1p/Q): Seleccione esta configuración para la asignación de VLAN etiquetada del servidor de comunicaciones de acuerdo con IEEE 802.1 / Q, o para activar la priorización de CoS. La ID de VLAN se asigna más abajo.
Capa 2: Nivel de priorización CoS | Especifica la prioridad de los paquetes de voz cuando la priorización CoS está activada. Es necesario activar el nivel 5 para obtener una buena calidad de voz en la conversación. 6 Interactive Voice
Capa 2: VLAN-ID | ID de la VLAN a la cual debe asignarse el servidor de comunicaciones. Note: Si los teléfonos IP también están incluidos en la VLAN ( Activo para = configuración de nodos y terminales), entonces los teléfonos IP deben asignarse a la misma VLAN.
Note: Los parámetros de capa 2 sólo están disponibles para garantizar la compatibilidad con sistemas más antiguos.
Capa 3: Señalización DSCP | Los valores introducidos en el maestro se transmiten automáticamente a los satélites. Una clase baja no implica una menor priorización. Para FoIP (T.38) se utiliza la configuración para voz de clase DSCP. Se puede encontrar más información sobre la configuración de Layer-3 a través de los hipervínculos en la sección Ver también...
Capa 3: Voz DSCP
Capa 3: Vídeo DSCP

Ver también...

"Priorización y QoS"

"Diseñar los canales VoIP"

Parent topic: Servidor DHCP
↑