# Modificar una interfaz de red digital

Las interfaces de red digitales consisten en interfaces RDSI y CAS.

## Acceso básico BRI-T

Un acceso básico dispone de 2 canales de información de usuario de 64 kB/s cada uno y de 1 canal de datos de 16 kB/s (2B+D). En cada canal de información de usuario (canal B ) se puede establecer una conexión de llamada o de datos independientemente de otro canal B.

Table 1. Parámetros de la interfaz de red digital (BRI-T)
Parámetro | Explicación
Restringir salientes | Esta interfaz de red está restringida para llamadas salientes.
Grupos de enlaces | Asignación del grupo de enlaces
Iniciar canal B | Primer canal B de este grupo de canales
Último canal B | Segundo canal B de este grupo de canales
Gestión del TEI | Identificador de punto de usuario (abreviado “TEI” de “Terminal Endpoint Identifier”). El parámetro Gestión TEI se utiliza para especificar el tipo de acceso básico RDSI: P-P (Punto a punto): Este es el tipo de conexión habitual (parámetro predeterminado). Mediante el plan de marcación directa se puede localizar a los usuarios del sistema de comunicación directamente a través de su número SDE. Note: No se deben conectar en paralelo al servidor de comunicaciones más terminales a la interfaz BRI-T. P-MP (Punto a multipunto): Algunos proveedores de red permiten este tipo de conexión con Múltiples Números de Abonados (MNA). Aquí se debe crear para cada número MNA un número SDE con todos los dígitos del número MNA.
Posibilidad de detección de colisión | Indica la probabilidad con la que se detectan las colisiones
Detección de colisión | Se detectarán las colisiones.
Reactivación Capa 2 | En algunos países, las interfaces de red BRI-T se desactivan si transcurre un cierto tiempo sin tráfico, y sólo se reactivan cuando el servidor de comunicaciones vuelve a solicitar otra conexión. La capa 2 de la interfaz de red BRI-T se puede reactivar periódicamente cada tres minutos, para que las llamadas entrantes no sean ya rechazadas en la central local después de potenciales interrupciones temporales de la interfaz U. Para ello, configure el parámetro Reactivación Capa 2 en Especial.
Capa 2 CMD / RESP |

## Acceso primario PRI (E1)

Un acceso primario tiene treinta canales de información de usuario de 64 kbit/s y un canal de control y señalización de 64 kbit/s. Los canales B se subdividen en grupos de canales.

Table 2. Parámetros de la interfaz de red digital (PRI)
Parámetro | Explicación
Grupos de canales x:
Con un acceso primario los canales B pueden dividirse en grupos de canales y asignarse a diferentes grupos de enlaces.
Grupo de enlaces | Asignación del grupo de enlaces
Examinar el grupo de canales | Adelante / Atrás / Ninguno: especifica la dirección de búsqueda dentro del grupo de canales
Iniciar canal B | Primer canal B de este grupo de canales
Último canal B | Segundo canal B de este grupo de canales
Configuraciones:
Capa 2 CMD / RESP |

## Interfaz de red PRI (T1) (acceso primario)

Este es el acceso primario para la red pública en EE. UU. y Canadá. Se puede configurar para los protocolos: 4ESS y 5EES (EN& T), DMS100 (Nortel), ISDN nacional 2 (Bellcore).

Este tipo de acceso primario tiene 23 canales B y 1 canal D (23B+D).

Solo es compatible con las tarjetas 1PRI-T1 de un servidor de comunicaciones Mitel \ 470.

## CAS en la interfaz de acceso primario

CAS (channel-associated signalling) es un protocolo de señalización para interfaces de red PRI utilizado en algunos países (por ejemplo en Brasil). Esta configuración proporciona transmisores y receptores de audio para transmitir la información de señalización.

Table 3. Parámetros de la interfaz de red digital (CAS)
Parámetro | Explicación
Restringir salientes | Esta interfaz de red está restringida para llamadas salientes.
Grupos de enlaces | Asignación del grupo de enlaces
Miembros de sincronización |
Estado de sincronización | Pantalla de estado
Recoger señal de bloqueo de llamadas | Si el proveedor no soporta los métodos con la señal MFC/R2 para el reconocimiento de las llamadas a cobro revertido (valor predeterminado), el parámetro debe configurarse en doble respuesta.
Examinar el grupo de canales | Adelante / Atrás / Ninguno: especifica la dirección de búsqueda dentro del grupo de canales
Examinar el grupo de canales | Adelante / Atrás / Ninguno: especifica la dirección de búsqueda dentro del grupo de canales
Iniciar canal B | Primer canal B de este grupo de canales
Último canal B | Segundo canal B de este grupo de canales

Parent topic: Encaminamiento de llamadas entrantes
↑