# SMSC/ ESME

El SMSC (Centro de servicios de mensajes cortos) es un paquete de software integrado en el servidor de comunicaciones que es responsable del flujo de mensajes dentro del servidor de comunicaciones. El SMSC también puede comunicarse con servidores de mensajes externos, los llamados ESME (Entidad de Mensaje Corto Externo). En esta vista puede configurar los parámetros de SMSC y crear hasta 10 ESMEs.

Table 1. Configuración Centro de servicio de mensajes cortos
Parámetro | Explicación
Puerto | Introduzca aquí el puerto para los mensajes entrantes de un servidor de mensajes externo (ESME).
Prioridad | Prioridad en cuanto a cómo se deben manejar los informes.
Periodo de retransmisión | Los mensajes que no se pueden entregar (por ejemplo, la memoria del teléfono está llena) se almacenan en el SMSC. Este valor indica los intervalos en los cuales se hace un intento de volver a enviar el mensaje. Note: Este valor se aplica sólo a los mensajes internos. El período de reenvío para los mensajes externos es siempre una cuarta parte del período de validez.
Periodo de validez | Los mensajes no entregados se eliminan definitivamente una vez que ha expirado el período de validez. Note: En general con los mensajes externos se transmite también el período de validez. Si no, también se utiliza el ajuste interno.

Tip:

Todos los mensajes pendientes o los mensajes que tienen más de tres días en todos los teléfonos del sistema se pueden eliminar en los mensajes de texto vista ( =nb).

Table 2. Configuración Entidad de mensaje corto externo
Parámetro | Explicación
Nombre | Nombre del servidor de mensajes externo.
dirección IP | Dirección IP del servidor de mensajes externo.
Puerto | Introduzca aquí el puerto del servidor de mensajes externo (para mensajes del servidor de comunicaciones al ESME).
Tipo SM | Elija el tipo de ESME externo. Note: Solo se permite un tipo de gateway SM ESME para cada sistema.
Número de Gateway | Este parámetro sólo es relevante si se accede al Gateway SM a través de un número de llamada.
Encriptación | Los mensajes están encriptados. Este parámetro debe coincidir con la configuración en el servidor de mensajes externo.
URL para la configuración de ESME | Dirección de configuración de ESME basada en web.
ESME predeterminado | Los mensajes sin una dirección de destino se envían a este ESME.
Contraseña | La contraseña se comprueba cada vez que se establece una conexión entre SMSC y ESME (longitud mínima = 4).
Tiempo de respuesta | Tiempo máximo de espera de SMSC para una respuesta de ESME.

Note:

El derecho a enviar un mensaje ESME se puede bloquear o liberar para cada usuario mediante un conjunto de permisos ( =cb) ( Enviar SMS).

Parent topic: Operadora automática
↑