# Configuración del servidor (servidor DHCP)

Con el servidor DHCP integrado es sencillo registrar sus teléfonos IP del sistema (SIP y teléfonos IP del sistema) en el servidor de comunicaciones.

Después de la inicialización el servidor DHCP se apaga sin definir ningún rango de dirección DHCP. Sólo podrá encender el servidor DHCP si el servidor de comunicaciones tiene una dirección estática sin DHCP.

Tabla 1. Parámetros del servidor DHCP
Parámetro | Explicación
Servidor DHCP | El servidor DHCP interno está encendido. Nota: El servidor DHCP sólo puede encenderse si el propio servidor de comunicaciones tiene una dirección estática sin DHCP. Consulte la vista direccionamiento IP (=9g).
Soporte DHCP | Todo: Todos los dispositivos de la subred que necesiten una dirección IP (todos los clientes DHCP) obtendrán una dirección IP del rango de direcciones del servidor DHCP y el enlace será registrado. Solo dispositivos Mitel: Solo los clientes de Mitel DHCP, como los teléfonos del sistema ligados a IP, reciben una dirección IP y se registran.
Opciones específicas del fabricante | Si utiliza las opciones del fabricante el servidor DHCP puede dotar a los teléfonos IP del sistema con información de configuración específica Estándar: El servidor DHCP ofrece de manera predeterminada las opciones del fabricante almacenadas. Archivo de configuración: El servidor DHCP proporciona las opciones de proveedor especificados en los datos de configuración opciones de proveedor. Previamente es necesario almacenar este archivo de configuración en el directorio /dhcp/ en el sistema de ficheros del servidor de comunicaciones. Si el servidor DHCP no encuentra el archivo de configuración, no se ofrecerán las opciones del fabricante.

Tabla 2. Rango de direcciones
Parámetro | Explicación
Rango de subred | Visualización del rango de direcciones de la subred en la que está ubicado el servidor DHCP.
Máscara de subred | Máscaras de subred válidas para el servidor DHCP. Máscara de subred (la misma configuración que en red IP / LAN).

Tabla 3. Direcciones reservadas
Parámetro | Explicación
Servidor de comunicaciones | Dirección IP del servidor de comunicaciones (la misma configuración que en red IP / direccionamiento IP).
Gateway | Gateway de la máscara de subred (la misma configuración que en red IP / direccionamiento IP).
Servidor DNS principal | Dirección IP del servidor DNS (la misma configuración que en red IP / dirección IP).
Servidor DNS secundario | Dirección IP del servidor DNS alternativo (la misma configuración que en red IP / dirección IP).

Tabla 4. DHCP
Parámetro | Explicación
Primera dirección IP | Primera dirección del rango de direcciones controlado por el servidor DHCP.
Última dirección IP | Última dirección del rango de direcciones controlado por el servidor DHCP. Nota: Pueden gestionar aproximadamente 400 (Mitel 470), 50 (Mitel 415/430), 500 (SMB Controller) y 3000 (Virtual Appliance) terminales a través del servidor DHCP integrado. Puede obtener más información en el manual del sistema (enlace directo en la sección" Ver también...").
Período de validez | Antes de que expire el periodo de validez, los clientes DHCP (p.ej. los teléfonos del sistema) notifican al servidor DHCP si desean mantener su enlace. Cuando el periodo de validez ha expirado, el servidor DHCP prolonga la validez de todos los enlaces para los cuales ha recibido una solicitud y reinicia el temporizador para ese nuevo periodo de validez. Los enlaces para los que no se ha recibido la solicitud se desconectan y las correspondientes direcciones IP se liberan. Nota: Si modifica el periodo de validez, todos los enlaces que no estén reservados se desconectarán.

Tema principal: Servidor DHCP
↑