# Red IP

Aquí encontrará los parámetros de red IP de la tarjeta de aplicaciones.

Table 1. Adaptador de red IP de la tarjeta de aplicaciones: Designación y configuración
Parámetro | Explicación
--- | ---
Dispositivo | Nombre del adaptador de red integrado en la tarjeta de aplicaciones (sólo lectura).
dirección MAC | Dirección MAC del adaptador de red integrado en la tarjeta de aplicaciones (sólo lectura).
DHCP activado | DHCP está activado (valor predeterminado)
Dirección IP / Máscara de subred | Dirección IP y máscara de subred de la tarjeta de aplicaciones. Si DHCP está desactivado, el valor predeterminado es 192.168.104.014. Note: Si se desactiva DHCP y se asigna una dirección a la tarjeta de aplicaciones de forma estática, debe tenerse en cuenta que la dirección IP debe estar en la misma subred que la dirección de servidor de comunicaciones. Note: ¡Si desea cambiar ambas direcciones IP, la del servidor de comunicaciones Y la de la tarjeta de aplicaciones, es necesario empezar siempre primero por cambiar la dirección de la tarjeta de aplicaciones!
Gateway | Gateway estándar de subred El valor predeterminado es 192.168.104.013. Ésta es la dirección IP estándar del servidor de comunicaciones.
DNS principal | Aquí puede especificar que servidores DNS deben consultarse y la secuencia para la resolución de nombres. Si está utilizando sólo un servidor DNS, deje la entrada DNS secundario vacía.
DNS secundario | La tarjeta de aplicaciones se conoce bajo este nombre en el grupo de trabajo.

Parent topic: Multimedia
↑