# Ajustes de audio

Aquí se pueden especificar las propiedades de audio de los terminales.

Table 1. Ajustes del timbre
Parámetro | Explicación
Timbre desactivado | Las llamadas no se señalizan acústicamente.
Melodía para llamada interna | Aquí se define la melodía de timbre para las llamadas internas.
Utilizar la melodía externa | Las llamadas externas se señalan mediante la melodía externa. Las llamadas externas se señalan mediante la melodía interna y el patrón de timbre externo.
Melodía para llamada externa | Aquí se define la melodía de timbre para las llamadas externas.
Volumen timbre | Aquí se define el volumen del timbre para la melodía de llamadas internas y externas.
Velocidad de timbre | Aquí se define la velocidad de timbre para la melodía de llamadas internas y externas.

Table 2. Volumen
Parámetro | Explicación
Volumen de altavoz | Aquí se define el volumen del altavoz en el teléfono.
Volumen del portátil | Aquí se define el volumen del altavoz en el auricular.

Table 3. Llamada silenciosa - el teléfono sólo suena una vez.
Parámetro | Explicación
Llamada silenciosa | El timbre discreto está habilitado (el teléfono suena solo una vez).
Melodía de timbre de llamada silenciosa | Existen parámetros de audio disponibles para la llamada silenciosa. Seleccionar aquí la melodía, el volumen y la velocidad de la llamada silenciosa.
Volumen de timbre de llamada silenciosa
Cadencia de timbre de llamada silenciosa

Table 4. Señalización DECT en los teléfonos inalámbricos
Parámetro | Explicación
Vibráfono | Las llamadas también se señalizan mediante vibraciones repetidas. Los mensajes de texto, correo de voz y devolución de llamada se señalizan con una sola vibración.
Tono sist. ocup. | Señalización acústica que indica que todos los recursos en tiempo real del sistema DECT están incautados.
Señal acústica cobertura | Señalización acústica que indica que el teléfono inalámbrico ha alcanzado el límite del rango de cobertura.

Table 5. Señal de aviso, señalización acústica para las llamadas en espera, las llamadas por voz y los mensajes.
Parámetro | Explicación
Melodía atención | Las llamadas también se señalizan mediante vibraciones repetidas. Los mensajes de texto, los mensajes vocales y los mensajes de retrollamada se señalizan mediante una única vibración simple.
Volumen atención | Señalización acústica que indica que todos los recursos en tiempo real del sistema DECT están incautados.

## Copiar la configuración de audio a otro terminal

Para copiar toda la configuración de audio de un terminal al mismo tipo de terminal, realice lo siguiente:

1. Seleccione el terminal cuya configuración de audio desea transferir.

2. Haga clic en el botón Copiar de la parte superior izquierda.

   Se muestran todos los terminales similares creados. En la parte izquierda se muestran casillas de control.

3. Marque las casillas de los terminales a los cuales desea copiar la configuración de audio y a continuación haga clic en el botón Aplicar.

   Se copia la configuración de audio.

Parent topic: Puesta en funcionamiento de teléfonos y terminales
↑