# Modificar la ruta

Las rutas se utilizan para asignar el grupo de enlaces correcto a las llamadas salientes, y por tanto para especificar la conexión a enlace.

La ruta determina la conexión de red a través de la cual se debe encaminar una llamada entrante

Table 1. Parámetros de la ruta
Parámetro | Explicación
Ruta | Número de referencia de la ruta.
Número de llamada / Nombre | Número de llamada y nombre de la ruta.
Enviar código de acceso | Aquí es posible introducir un prefijo que será agregado al número de llamada marcado.
Retardo de envío | Aquí es posible especificar cuantos dígitos debe marcar directamente el llamante para que se establezca la llamada. Aplicaciones: El destino llamado no soporta la recepción solapada y sólo puede evaluar números de llamada completos. Los recursos de línea no son suficientes y el tiempo de toma debe restringirse al mínimo.
Restricción de dígitos externa | La restricción de dígitos externa asignada al usuario llamante se activa evitando de esta manera que el usuario establezca una conexión cuando marca dígitos no autorizados. Los dígitos del número de llamada externo marcado no se verifican.
Identificador de plan de numeración (NPI) | Marca E.164 si las llamadas salientes se deben encaminar a la red pública a través de esta ruta.
Asignación de conexión de red | Aquí es posible especificar que conexiones de red se deben utilizar para encaminar las llamadas desde esta ruta a la red. Se pueden introducir varias conexiones de red. La ruta intenta enviar una llamada a través de la primera conexión de red disponible.

Parent topic: Encaminamiento de llamadas salientes
↑