# Configuración del sistema para la asistencia del servicio de emergencia

En general, los pasos son opcionales. Cuanto menos se ajuste la configuración, menor será la precisión de la ubicación de emergencia, hasta llegar a la falta total de información si no se configura ningún valor.

1. Cree los equipos internos de respuesta a emergencias necesarios ( =wu) y agregue miembros (usuarios) a los equipos. Marque la casilla de correo electrónico si los miembros deben recibir una notificación adicional por correo electrónico. Un equipo de respuesta de emergencia debe ser responsable de varias ubicaciones, pero si las ubicaciones están alejadas, se requerirán varios equipos.

2. Cree y asigne un nombre a un conjunto de datos de ubicación de datos de emergencia ( =c0) para cada ubicación, incluido el identificador oficial de ubicación de emergencia, la ruta que se utilizará para la llamada de emergencia y un texto de información que se mostrará a los equipos internos de respuesta a emergencias y / o al Gerente de Hospitalidad. Añada direcciones de correo electrónico adicionales si es necesario.

3. Si se utiliza LCR en la configuración del sistema, asegúrese de que en todas las rutas utilizadas para llamadas de emergencia, la casilla de verificación Suprimir LCR está marcada ( =ws).

4. Asignar una ubicación de emergencia a todo el sistema ( =ty). Esto resulta útil para sistemas pequeños, cuando todos los terminales comparten el identificador de ubicación (están situados en el mismo lugar).

5. Asignar una ubicación de emergencia a todos los nodos AIN ( =3q). Esto es útil cuando cada edificio cuenta con su propio nodo AIN.

6. Asigne una ubicación de emergencia a todas las unidades de radio DECT ( =sa). Esto es útil cuando las unidades de radio están distribuidas en varios edificios pero (debido a problemas de sincronización) están todas conectadas al mismo nodo AIN.

7. Defina una tabla de rangos de direcciones IP y asigne una ubicación de emergencia a cada rango ( =g3). Esto resulta útil cuando el departamento de TI asigna a cada edificio/planta/oficina un intervalo de direcciones IP diferente y, por lo tanto, el servidor de comunicaciones puede determinar la ubicación de emergencia de la dirección IP, incluso si el terminal se traslada a otro sitio.

8. Asigna una ubicación de emergencia a terminales individuales ( =qd). Esto es útil si ciertos terminales no siguen la regla para el nodo AIN nodo al que están conectados o para terminales SIP o IP que están instalados en ubicaciones fijas pero no en la ubicación maestra.

9. El departamento de TI de la empresa configura sus conmutadores para que proporcionen el identificador de ubicación de emergencia a los teléfonos SIP de Mitel a través del protocolo LLDP. Esto se puede utilizar cuando los conmutadores son compatibles. Luego, el usuario puede simplemente mover su terminal Mitel SIP de un lugar a otro y la ubicación de emergencia se adapta automáticamente.

10. Configurar para todos los grupos de troncales ( =56 ) que se utilizan para fines de redes privadas, un identificador de ubicación predeterminado. Esto presupone que todas las llamadas residen en la misma ubicación.

11. Configurar para todos los grupos de troncales ( =56) que están conectados a la red pública, qué protocolo se utilizará para enviar el identificador de ubicación de emergencia al proveedor. Tenga en cuenta que esta configuración depende del tipo de red, el proveedor y el país.

12. Configure todos los números de emergencia, para los cuales se debe enviar un identificador de ubicación, en la lista de números de emergencia públicos ( =we). Cuando el encaminamiento detecta que se marca uno de estos números, determina el identificador de la ubicación de emergencia correcto para el terminal que realiza la llamada y lo incluye en la llamada saliente. Evite conflictos de números de emergencia públicos con el plan de numeración interno.

Parent topic: Códigos de funciones y servicios
↑