# AIN general

Mitel Advanced Intelligent Network (AIN) agrupa varios servidores de comunicaciones Mitel 400 en un único sistema de comunicaciones completo con una gama completa de funciones. Los modos individuales son independientes entre sí en términos de localización y son controlados por un nuevo Maestro. La conexión de los nodos se realiza a través de la red IP. Para más información consulte el manual del sistema de AIN . El tema de enfoque de AIN contiene más información sobre cómo configurar y operar un AIN con WebAdmin. En la sección Ver también... encontrará los enlaces directos.

Aquí puede decidir si el servidor de comunicaciones forma parte de un AIN o se opera como sistemas individuales. Dependiendo del modo de funcionamiento configurado, tiene acceso a más información y configuraciones generales en AIN.

Table 1. Modo de funcionamiento
Aquí puedes ver o elegir el AIN modo de funcionamiento del servidor de comunicaciones en el que está conectado actualmente.
Parámetro | Observaciones
Sistema único | El servidor de comunicaciones no forma parte de un AIN.
AIN Maestro | El servidor de comunicaciones es el nodo maestro. El nodo maestro es el centro de mando de AIN . Puede crear la configuración AIN desde aquí.
Satélite AIN | El servidor de comunicaciones es un nodo satélite. El funcionamiento de un nodo satélite AIN se configura a través del maestro. Aquí solamente se configura la estructura local de hardware, las interfaces locales y los recursos DSP locales.

Table 2. Visión general del nodo (aparece únicamente en el maestro)
Parámetro | Observaciones
Nodo | Número de referencia del nodo Al hacer clic en el número de referencia se abre una ventana superpuesta con otros parámetros
Nombre | Nombre del nodo AIN
Conectado desde | El satélite está conectado con el maestro desde< fecha / hora>. El satélite no está actualmente conectado con el maestro.
ID del equipo (EID) | Número de identificación del servidor de comunicaciones
Nombre de host | Nombre de host del nodo AIN
dirección IP | Dirección IP del nodo AIN
Tipo | Tipo de servidor de comunicaciones
Región | Perfil de región de nodo AIN. Para seleccionar otro perfil de región, haga clic en el número de referencia o el nombre del nodo AIN .
Destino de emergencia | Destino de emergencia del nodo AIN (valor predeterminado = 1). Para seleccionar otro destino de emergencia, haga clic en el número de referencia o el nombre del nodo AIN. Puede asignar cualquiera de los destinos de emergencia definidos al nodo AIN . Cuando un número de emergencia del plan de numeración interno ( =g4), se marca uno de los tres números de llamada del destino de emergencia, según la posición del interruptor del grupo de interruptores asignado. Note: Si se asigna un destino de emergencia en el terminal que realiza la llamada, los destinos de emergencia del terminal tienen prioridad.
Ubicación de emergencia | Aquí puede asignar cualquiera de los conjuntos de datos de ubicación de emergencia definidos al nodo AIN . Cuando un número de emergencia fuera de la lista pública de números de emergencia ( =we) se marca, el sistema reacciona con acciones específicas: La ubicación del autor de la llamada se envía al proveedor, se informa a un equipo de respuesta, se emiten las alarmas y se actualizan los registros. Puede encontrar más información en el tema de enfoque "Soporte de servicio de emergencia".

Table 3. Maestro AIN (aparece solo con los satélites)
Parámetro | Observaciones
Dirección IP Maestro | Dirección IP o nombre de host del maestro.
Estado de conexión | El satélite está actualmente conectado con el maestro. El satélite no está actualmente conectado con el maestro.

Table 4. Conexiones de nodos
Parámetro | Observaciones
Rango de monitorización | Define el intervalo en el que se comprueban las conexiones de señalización entre el maestro y los satélites. Si se modifica el intervalo en el maestro, la modificación se extiende también a todos los satélites disponibles. Mínima: 5 s Muy corto: 10 s Corto: 20 s Medio: 40 s Largo: 1 min 45 s Muy largo: 3 min Note: El intervalo establecido para el funcionamiento de AIN y el funcionamiento fuera de línea deben ser iguales.

Ver también...

## Temas centrales:

"Información general sobre Mitel Advanced Intelligent Network (AIN)"

## Manual del sistema Mitel Advanced Intelligent Network (AIN):

Enlaces directos al DocFinder:

Deutsch

English

Français

Italiano

Español

Parent topic: AIN
↑