# Modificar una conexión a enlace digital

Le permite definir y configurar la conexión a enlace digital seleccionada

Table 1. Conexión a enlace digital
Parámetro | Explicación
Conexión a intercambio | Número de identificación de la conexión a enlace
Nombre | Número de la conexión a enlace
Tipo de conexión a enlace | Tipo de conexión a enlace
Protocolo | Indica el protocolo de red utilizado.
Núm. máx. llamadas entrantes / Nº máx. llamadas salientes | Cuando se alcanza el tiempo límite establecido no se encaminan más llamadas entrantes o salientes a través de este grupo de enlaces. Esto se le señala al comunicante por medio del tono de congestión. De esta manera se garantiza que queden líneas libres para las llamadas entrantes o salientes.
Nº máx. de conexiones simultáneas | Una vez que se alcanza el límite establecido no se establecen más conexiones a través del grupo de enlaces.
Canales B totales | Muestra el número de canales B disponibles en el caso de conexiones de red digitales.

## Interfaces de red digitales

Una conexión a enlace digital tiene una o más interfaces de red del mismo tipo.

Table 2. Interfaz de red
Parámetro | Explicación
Tipo de interfaz | Nombre de la interfaz
Restringir salientes | No es posible realizar llamadas salientes a través de estas interfaces de red (no aplica a interfaces PRI).
Modificar asignación de conexión de red* | Le permite borrar la interfaz de red de la conexión a enlace actual y asignarla a otra conexión a enlace. El mensaje de texto al lado del campo de entrada le informa si la conexión a enlace seleccionada es compatible con esta interfaz de red.

## Encaminamiento de llamadas

Después de la inicialización las llamadas a través de los grupos de enlaces digitales y SIP se encaminan a través del encaminamiento predeterminado. Para encaminar estas llamadas a través de los números SDE se deben crear los números SDE en la columna Plan SDE de la vista gráfica y asociarlos a los grupos de enlaces digitales y SIP respectivamente.

Es posible definir los destinos internos dependiendo de la posición de conmutación del grupo de conmutación principal (grupo de conmutación 1). El grupo de conmutación puede utilizarse por ejemplo para las conmutaciones para Día, Noche y Fin de semana con la entrada de control del servidor de comunicaciones. También se puede controlar con funciones controladas por tiempo o con funciones gestionadas manualmente con un teléfono.

Parent topic: Encaminamiento de llamadas entrantes
↑