# Teléfonos DECT

Los teléfonos DECT suscritos se muestran aquí.

Table 1. Parámetros de teléfonos DECT
Parámetro | Descripción
Nombre para mostrar | Nombre del usuario.
Número | Número de usuario.
IPEI | Identificador único de cada teléfono.
Tipo HW | Tipo de hardware del teléfono.
Suscrito | Si se muestra una marca de verificación verde, el teléfono DECT está suscrito.
Descargar | Muestra el progreso de la actualización del firmware del teléfono.
Versión | Versión de software del teléfono.

## Suscripción de un nuevo teléfono DECT

Para suscribirse a un nuevo teléfono, en Sistema - Teléfonos DECT, haga clic el botón Activar.

Una vez que el teléfono está suscrito, puede ver una marca de verificación en la columna Suscrito que confirma la suscripción para el terminal SIP-DECT en RFP.

Important:

- El teléfono debe tener el sistema SIP-DECT como "Descargar Sobre Aire Maestro". Para ello, el teléfono debe estar registrado en el sistema SIP-DECT.
- Una vez que se hayan suscrito todos los teléfonos SIP-DECT, haga clic en el botón Apagar. Esto evita el registro de más teléfonos en el sistema DECT.

hint:

- Después de la suscripción, es posible que los teléfonos SIP-DECT necesiten actualizar su firmware. La actualización ocurre automáticamente por aire en segundo plano. Esto puede tardar varias horas.

## Buscar y mostrar teléfonos específicos

Para buscar y mostrar teléfonos específicos, ingrese como criterio de filtro una cadena de caracteres contenida en una o más columnas y luego haga clic en el botón Filtro.

hint:

Puede buscar desde cualquiera de los parámetros.

## Eliminar uno o más teléfonos DECT

1. En el botón teléfonos SIP-DECT - DECT, haga clic en Eliminar. La casilla de verificación se muestra al principio de la tabla para seleccionar los teléfonos que se eliminarán.

2. Pulse el botón Eliminar.

Parent topic: TDM-DECT
↑