# Aperçu des licences

Voici la liste de toutes les licences disponibles et de leurs principales caractéristiques réunies.

Table 1. Logiciel
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
Version de logiciel | Permet l'exploitation d'un release donné du logiciel. | Limité * | non limité | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
*4 heures après le chargement du nouveau logiciel, le serveur de communication commute en mode d'exploitation restreint.

Table 2. Utilisateurs
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
Utilisateur | Autorise l'exploitation par des utilisateurs sur le serveur de communication | Bloqué | 1, 20, 50 ou 100 utilisateurs supplémentaires par licence. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Utilisateur IP | Faisceau de licences: 1 utilisateur supplémentaire 8 licences de téléphone (tout type sauf Mitel One) 8 téléphones par utilisateur Licences vidéo pour tous les téléphones | 0 | 1 utilisateur supplémentaire par licence. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Entrée utilisateur UCC | Faisceau de licences: 1 utilisateur supplémentaire 8 licences de téléphone (tout type) 8 téléphones par utilisateur Licences vidéo pour tous les téléphones également licenciés. MiCollab rôle Entrée UCC | 0 | 1 utilisateur supplémentaire par licence. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Utilisateur UCC standard | Faisceau de licences: 1 utilisateur supplémentaire 8 licences de téléphone (tout type) 8 téléphones par utilisateur Licences vidéo pour tous les téléphones également licenciés. Rôle MiCollab UCC Standard | 0 | 1 utilisateur supplémentaire par licence. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Utilisateur UCC Premium | Faisceau de licences: 1 utilisateur supplémentaire 8 licences de téléphone (tout type) 8 téléphones par utilisateur Licences vidéo pour tous les téléphones également licenciés. Rôle MiCollab UCC Premium | 0 | 1 utilisateur supplémentaire par licence. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |

Table 3. Terminaux
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
Softphones IP MiVoice 2380 | Nombre de softphones MiVoice 2380 IP enregistrés | 0 | 1 softphone IP supplémentaire par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Téléphones IP MiVoice 5300 | Nombre de téléphones système enregistrés, MiVoice 5360 IP, MiVoice 5361 IP, MiVoice5370 IP et MiVoice 5380 IP IP | 0 | 1, 20 ou 50 téléphones IP propriétaires supplémentaires par licence *Les licences peuvent également être utilisées si les licences Mitel SIP Terminals sont manquantes. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Mitel SIP Terminals | Nombre de téléphones enregistrés de la série Mitel 6000 SIP | 0 | 1, 20 ou 50 téléphones Mitel SIP supplémentaires par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Mitel 8000i Video Options | Utilisation de la fonctionnalité vidéo d'un téléphone SIP Mitel | 0 | Licence supplémentaire pour les terminaux Mitel SIP. 1, 20 ou 50 terminaux Mitel SIP supplémentaires avec une fonctionnalité vidéo par licence. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Téléphone Mitel Dialog 4200 | Nombre de téléphones numériques Dialog 4220, Dialog 4222 et Dialog 4223 enregistrés sur le serveur de communication Mitel 470 | 0 | un téléphone supplémentaire par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
MMC Extensions | Nombre de téléphones mobiles pouvant être enregistrés dans Mitel Mobile Client pour fonctionner avec un Mitel Mobile Client Controller (MMCC) | 0 | par licence 1 téléphone mobile supplémentaire (avec Mitel Mobile Client) | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Dual Homing | Nombre de téléphones Mitel 6000 SIP enregistrés sur un serveur de communication de secours | 0 | 1, 20 ou 50 téléphones supplémentaires par licence | En permanence sur le serveur de communication de secours |  |
Mobile ou Poste de téléphone externe | Nombre de téléphones mobiles pouvant être enregistrés (sans Mitel Mobile Client) | 0 | par licence 1 téléphone mobile supplémentaire (sans Mitel Mobile Client) | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Terminaux SIP | Nombre de terminaux SIP standard enregistrés | 0 | un terminal SIP standard supplémentaire par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Terminaux Vidéo | Utilisation des fonctions vidéo d'un terminal SIP standard | 0 | Licence supplémentaire pour les terminaux SIP. 1 terminal de vidéo SIP standard supplémentaire avec fonctions vidéo par licence. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |

Table 4. BluStar
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
BluStar Softphones | Nombre de softphones BluStar enregistrés | 0 | 1, 20 ou 50 softphones BluStar supplémentaires | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Options Vidéo Softphone BluStar | Utilisation de la fonctionnalité vidéo d'un softphone BluStar | 0 | Licence supplémentaire pour softphone BluStar. 1, 20 ou 50 softphones BluStar supplémentaires avec une fonctionnalité vidéo par licence. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |

Table 5. Services audio
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
Pont de conférence (Conférence téléphonique) | Utilisation du pont de conférence. | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Nombre en file d’attente | Utilisation de la fonction File d'attente avec annonce | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Serveur vocal interactif | Utilisation de la fonction Serveur vocal interactif. | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Messagerie vocale d’entreprise | Compression vocale, capacité étendue de la mémoire vocale et notification par courriel à la réception de nouveaux messages vocaux, renvoi de messages vocaux, enregistrement des communications. | indisponible | débloqués (y compris 2 canaux audio pour messagerie vocale, serveur vocal interactif ou l'enregistrement de la communication) | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Canaux d’enregistrement & de lecture audio | Canaux vocaux pour l'enregistrement ou la diffusion de données audio. | indisponible | par licence, 1 canal audio supplémentaire pour la messagerie vocale, le serveur vocal interactif ou l'enregistrement de communication. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |

Table 6. Facilités
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
Modem analogique | - | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
VoIP Sécurisé | Communications VoIP cryptées à l’aide de SRTP et TLS. | Transmission non cryptée | Transmission cryptée | par nœud |  |
Intrusion confidentielle | Utilisation de la fonction Intrusion confidentielle. | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |

Table 7. Ressources
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
Mitel SMBC Base licence (Mitel SMBC uniquement) | Permet une utilisation de Mitel SMBC avec 10 utilisateurs. Aucune licence supplémentaire requise pour un AIN. | Limité | Illimité jusqu'à 10 utilisateurs (y compris dans un AIN). | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Mitel 470 Base licence (Mitel 470 uniquement) | Permet une utilisation de Mitel 470 avec 20 utilisateurs. Aucune licence supplémentaire requise pour un AIN. | Limité | Illimité jusqu'à 20 utilisateurs (y compris dans un AIN). | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Base licence Virtual Appliance (Virtual Appliance uniquement) | Autorise l'exploitation par des utilisateurs sur Virtual Appliance. Aucune licence supplémentaire requise pour un AIN. | Limité | Illimité (y compris dans un AIN). | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Canaux VoIP pour Standard Media Switch | Fonctionnalité VoIP. | 0 / 2** | 1 canal VoIP supplémentaire par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Si un périphérique virtuel est utilisé comme maître, les canaux VoIP du nœud maître sont mis à disposition sans licence par le Mitel Media Server intégré. Cependant, des licences doivent être supprimées pour les canaux VoIP des satellites. **Si le mode VoIP est réglé sur G.711, deux canaux VoIP G.711 par système peuvent être utilisés sans licence.

Table 8. Réseau
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
Option Lync pour les canaux d’accès SIP (Mitel 470 uniquement) | Autorise l'utilisation d'un accès SIP avec options et fonctionnalités spécifiques Lync. | 0 | Licence supplémentaire pour les canaux d’accès SIP. Un canal supplémentaire par licence avec options et fonctionnalités spécifiques Lync. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Canaux-B sur cartes PRI | Canaux B utilisables simultanément sur une carte d’interface PRI | 10 | 1 canal B supplémentaire par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Canaux d'accès SIP | Canaux utilisables simultanément vers un fournisseur SIP | 0 | 1 canal d’accès SIP supplémentaire par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |

Table 9. Réseau privé
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
Canaux de mise en réseau QSIG* | Canaux QSIG | 0 | 4 ou n canaux QSIG par licence (n limité par la capacité du système) | par nœud |  |
*Pour Virtual Appliance, cette licence est importante uniquement pour la mise en réseau QSIG d'un AIN satellite.
Base Mitel AIN Mitel 430 uniquement | Exploitation d’un AIN | verrouillé | AIN avec maître et un satellite | uniquement sur le maître |  |
Mitel AIN Satellites Mitel 430 uniquement | Satellite supplémentaire dans un AIN | 0 | Licence supplémentaire de Base Mitel AIN. 1 satellite supplémentaire par licence | uniquement sur le maître |  |

Table 10. Applications
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
Advanced Messaging | Protocole SMPP pour l'intégration d'un serveur SMS et la déclaration des téléphones sans fil 9d. (Contient la licence SMPP) | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
CTI First Party via LAN | Clients CTI first party avec fonctions de base sur l'interface Ethernet | 0 | débloqué pour un nombre donné d’utilisateurs. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Appeleurs automatiques | Nombre d'applications Mitel Dialer actives simultanément et liées à des utilisateurs. | 0 | 1, 20 ou 50 instances supplémentaires par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
CPU2 Fax Base (Mitel 470 uniquement) | Envoi/réception de messages fax et configuration d'utilisateurs avec boîtes fax. | 0 | 2 licences CPU2 Fax Channels et 10 licences CPU2 Fax Clients. | Dans l'AIN, uniquement sur le maître, sinon par nœud. |  |
CPU2 Fax Channels (Mitel 470 uniquement) | Canal média fax supplémentaire. | 0 | 1 canal média fax supplémentaire par licence (8 au max.) | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
CPU2 Fax Clients (Mitel 470 uniquement) | Utilisateurs supplémentaires avec boîtes fax. | 0 | 1, 20 ou 50 boîtes fax supplémentaires par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Hospitality Manager | Utilisation de Hospitality Manager | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Hospitality PMS Interface | Utilisation de l'interface PMS et, partant, du protocole FIAS. | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Hospitality PMS Rooms | Nombre de chambres en cas d'utilisation de l'interface PMS. | 0 | 1, 20, 50 ou 100 chambres par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Mitel OpenCount Basic Package | Licence de base: Préalable pour toutes les autres licences OpenCount. Permet la connexion au MiVoice Office 400 et l'utilisation de fonctions de base. | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Mitel OpenCount Healthcare Branch Package | Licence supplémentaire: Offre des extensions de fonctions pour les résidences pour personnes âgées et médicalisées. | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Mitel OpenCount Public Authorities Branch Package | Licence supplémentaire: Offre des extensions de fonctions pour les administrations urbaines, communales, ministères, etc. | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Mitel OpenCount Functional Upgrade to Comfort | Licence supplémentaire: Offre des fonctions supplémentaires telles que le PIN de téléphonie. | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Mitel OpenCount Functional Upgrade to Premium | Licence supplémentaire: Offre des extensions de fonctions telles que le décompte intermédiaire, la facturation, etc. | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Mitel OpenCount Users | Licence supplémentaire: Permet la surveillance d'un certain nombre d'utilisateurs par OpenCount. | 0 | 1, 20 ou 50 utilisateurs supplémentaires par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |

Table 11. Interfaces
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
Interface ATAS | Utilisation de l'interface ATAS | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Interface ATASpro | Utilisation de l'interface ATASpro | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Licence BSS | Autorisé à se connecter à un serveur BluStar | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Interface BSS-Lync | Autorisé à l'utilisation de l'interface Lync BluStar | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Sessions CSTA | Nombre de terminaux surveillés via le protocole CSTA. | 0 | 1, 20, 50 ou 100 sessions CSTA par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Présence Sync. via SIMPLE et MSRP | Nombre d'utilisateurs autorisés l'un des deux (ou les deux) protocoles pour des applications de tiers. | 0 | 1, 20 ou 50 utilisateurs supplémentaires autorisés à utiliser les deux protocoles par licence. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Interface OAI | Utilisation de l’interface Open Application | Bloqué | Activé | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |

Parent topic: Configuration du système
↑