# Aperçu des licences

Voici la liste de toutes les licences disponibles et de leurs principales caractéristiques réunies.

Table 1. Système
Paramètre | Explication
ID d'équipement (EID) | Numéro d'identification du serveur de communication.
Canal de distribution | Nom du canal de vente désigné.
Serveur de communications | Désignation du type de serveur de communication.
Version | Numéro de publication.
Support ID | Identification du serveur de communication vis-à-vis du support. Le support ID est généré sur le serveur de licence à l'aide de l'EID et est automatiquement saisi ici après la première connexion internet du serveur de communication avec le serveur de licence.
Utilisateurs configurés | Nombre d'utilisateurs configurés dans le système. Des informations détaillées sur le type des utilisateurs configurés sont affichées entre parenthèses.
Licences utilisateur (utilisées / disponibles / total) | Aperçu du nombre de licences d'utilisateur utilisées / disponibles / totales, y compris les lots de licences d'utilisateur IP et les lots de licences UCC.

Table 2. Connexion
Paramètre | Explication
État | Statut de l'abonnement.
Numéro | ID de l’abonnement

Table 3. Licence (LIC)
Paramètre | Description
Fichier de licence | Les fichiers de licences sont téléchargés automatiquement. Lorsque le système dispose d'un abonnement actif, le téléchargement automatique est la seule option possible. S'il n'y a pas d'abonnement actif, le fichier de licence est téléchargé manuellement à l'aide du bouton Parcourir.

Table 4. Logiciel
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
Version de logiciel | Permet l'exploitation d'un release donné du logiciel. | Limité * | non limité | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
*4 heures après le chargement du nouveau logiciel, le serveur de communication commute en mode d'exploitation restreint.

Table 5. Licences d'utilisation
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
Utilisateur | Autorise l'exploitation par des utilisateurs sur le serveur de communication | Bloqué | 1, 20, 50 ou 100 utilisateurs supplémentaires par licence. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Utilisateur IP | Faisceau de licences: 1 utilisateur supplémentaire 8 licences de téléphone (tout type sauf Mitel One/MOMA/MOWA) 8 téléphones par utilisateur Licences vidéo pour tous les téléphones | 0 | 1 utilisateur supplémentaire par licence. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Entrée utilisateur UCC | Faisceau de licences: 1 utilisateur supplémentaire 8 licences de téléphone (tout type) 8 téléphones par utilisateur Licences vidéo pour tous les téléphones également licenciés. MiCollab rôle Entrée UCC | 0 | 1 utilisateur supplémentaire par licence. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Utilisateur UCC standard | Faisceau de licences: 1 utilisateur supplémentaire 8 licences de téléphone (tout type) 8 téléphones par utilisateur Licences vidéo pour tous les téléphones également licenciés. Rôle MiCollab UCC Standard | 0 | 1 utilisateur supplémentaire par licence. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Utilisateur UCC Premium | Faisceau de licences: 1 utilisateur supplémentaire 8 licences de téléphone (tout type) 8 téléphones par utilisateur Licences vidéo pour tous les téléphones également licenciés. Rôle MiCollab UCC Premium | 0 | 1 utilisateur supplémentaire par licence. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |

Table 6. Terminaux
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
Softphones IP MiVoice 2380 | Nombre de softphones MiVoice 2380 IP IP enregistrés | 0 | 1 softphone IP supplémentaire par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Téléphones IP MiVoice 5300 | Nombre de téléphones propriétaires IP du MiVoice 5360 IP, MiVoice 5361 IP, MiVoice 5370 IP et MiVoice 5380 IP enregistrés | 0 | 1, 20 ou 50 téléphones IP propriétaires supplémentaires par licence *Les licences peuvent également être utilisées si les licences Mitel SIP Terminals sont manquantes. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Mitel SIP Terminals | Nombre de téléphones enregistrés de la série Mitel 6000 SIP | 0 | 1, 20 ou 50 téléphones Mitel SIP supplémentaires par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Mitel 8000i Video Options | Utilisation de la fonctionnalité vidéo d'un téléphone SIP Mitel | 0 | Licence supplémentaire pour les terminaux Mitel SIP. 1, 20 ou 50 terminaux Mitel SIP supplémentaires avec une fonctionnalité vidéo par licence. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Téléphone Mitel Dialog 4200 | Nombre de téléphones numériques Dialog 4220, Dialog 4222 et Dialog 4223 enregistrés sur le serveur de communication Mitel 470 | 0 | un téléphone supplémentaire par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
MMC Extensions | Nombre de téléphones mobiles pouvant être enregistrés dans Mitel Mobile Client pour fonctionner avec un Mitel Mobile Client Controller (MMCC). Nombre de téléphones mobiles qui peuvent être enregistrés auprès de Mitel One via la Mitel CloudLink Platform. | 0 | par licence 1 téléphone mobile supplémentaire (avec Mitel Mobile Client) | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Dual Homing | Nombre de téléphones Mitel 6000 SIP enregistrés sur un serveur de communication de secours | 0 | 1, 20 ou 50 téléphones supplémentaires par licence | En permanence sur le serveur de communication de secours |  |
Mobile ou Poste de téléphone externe | Nombre de téléphones mobiles pouvant être enregistrés (sans Mitel Mobile Client) | 0 | par licence 1 téléphone mobile supplémentaire (sans Mitel Mobile Client) | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Terminaux SIP | Nombre de terminaux SIP standard enregistrés | 0 | un téléphone SIP standard supplémentaire par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Terminaux Vidéo | Utilisation des fonctions vidéo d'un terminal SIP standard | 0 | Licence supplémentaire pour les terminaux SIP. 1 terminal de vidéo SIP standard supplémentaire avec fonctions vidéo par licence. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |

Table 7. BluStar
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
BluStar Softphones | Nombre de softphones BluStar enregistrés | 0 | 1, 20 ou 50 softphones BluStar supplémentaires | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Options Vidéo Softphone BluStar | Utilisation de la fonctionnalité vidéo d'un softphone BluStar | 0 | Licence supplémentaire pour softphone BluStar. 1, 20 ou 50 softphones BluStar supplémentaires avec une fonctionnalité vidéo par licence. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |

Table 8. Services audio
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
Pont de conférence (Conférence téléphonique) | Utilisation du pont de conférence. | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Nombre en file d’attente | Utilisation de la fonction File d'attente avec annonce | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Serveur vocal interactif | Utilisation de la fonction Serveur vocal interactif. | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Messagerie vocale d’entreprise | Compression vocale, capacité étendue de la mémoire vocale et notification par courriel à la réception de nouveaux messages vocaux, renvoi de messages vocaux, enregistrement des communications. | indisponible | débloqués (y compris 2 canaux audio pour messagerie vocale, serveur vocal interactif ou l'enregistrement de la communication) | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Canaux d’enregistrement & de lecture audio | Canaux vocaux pour l'enregistrement ou la diffusion de données audio. | indisponible | par licence, 1 canal audio supplémentaire pour la messagerie vocale, le serveur vocal interactif ou l'enregistrement de communication. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |

Table 9. Facilités
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
Modem analogique | - | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
VoIP Sécurisé | Communications VoIP cryptées à l’aide de SRTP et TLS. | Transmission non cryptée | Transmission cryptée | par nœud |  |
Intrusion confidentielle | Utilisation de la fonction Intrusion confidentielle. | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |

Table 10. Ressources
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
Mitel SMBC Base licence (Mitel SMBC uniquement) | Permet une utilisation de Mitel SMBC avec 10 utilisateurs. Aucune licence supplémentaire requise pour un AIN. | Limité | Illimité jusqu'à 10 utilisateurs (y compris dans un AIN). | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Mitel 470 Base licence(Mitel 470 uniquement) | Permet une utilisation de Mitel 470 avec 20 utilisateurs. Aucune licence supplémentaire requise pour un AIN. | Limité | Illimité jusqu'à 20 utilisateurs (y compris dans un AIN). | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Base licence Virtual Appliance(Virtual Appliance uniquement) | Autorise l'exploitation par des utilisateurs sur Virtual Appliance. Aucune licence supplémentaire requise pour un AIN. | Limité | Illimité (y compris dans un AIN). | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Canaux VoIP pour Standard Media Switch | Fonctionnalité VoIP. | 0 / 2** | 1 canal VoIP supplémentaire par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Si un périphérique virtuel est utilisé comme maître, les canaux VoIP du nœud maître sont mis à disposition sans licence par le Mitel Media Server intégré. Cependant, des licences doivent être supprimées pour les canaux VoIP des satellites. **Si le mode VoIP est réglé sur G.711, deux canaux VoIP G.711 par système peuvent être utilisés sans licence.

Table 11. Réseau
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
Option Lync pour les canaux d’accès SIP(Mitel 470 uniquement) | Autorise l'utilisation d'un accès SIP avec options et fonctionnalités spécifiques Lync. | 0 | Licence supplémentaire pour les canaux d’accès SIP. Un canal supplémentaire par licence avec options et fonctionnalités spécifiques Lync. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Canaux-B sur cartes PRI | Canaux B utilisables simultanément sur une carte d’interface PRI | 10 | 1 canal B supplémentaire par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Canaux d'accès SIP | Canaux utilisables simultanément vers un fournisseur SIP | 0 | 1 canal d’accès SIP supplémentaire par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |

Table 12. Réseau privé
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
Canaux de mise en réseau QSIG* | Canaux QSIG | 0 | 4 ou n canaux QSIG par licence (n limité par la capacité du système) | par nœud |  |
*Pour Virtual Appliance, cette licence est importante uniquement pour la mise en réseau QSIG d'un AIN satellite.
Base Mitel AIN Mitel 430 uniquement | Exploitation d’un AIN | verrouillé | AIN avec maître et un satellite | uniquement sur le maître |  |
Mitel AIN Satellites Mitel 430 uniquement | Satellite supplémentaire dans un AIN | 0 | Licence supplémentaire de Base Mitel AIN. 1 satellite supplémentaire par licence | uniquement sur le maître |  |

Table 13. Applications
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
Advanced Messaging | Protocole SMPP pour l'intégration d'un serveur SMS et la déclaration des téléphones sans fil 9d. (Contient la licence SMPP) | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
CTI First Party via LAN | Clients CTI first party avec fonctions de base sur l'interface Ethernet | 0 | débloqué pour un nombre donné d’utilisateurs. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Appeleurs automatiques | Nombre d'applications Mitel Dialer actives simultanément et liées à des utilisateurs. | 0 | 1, 20 ou 50 instances supplémentaires par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
CPU2 Fax Base (Mitel 470 uniquement) | Envoi/réception de messages fax et configuration d'utilisateurs avec boîtes fax. | 0 | 2 licences CPU2 Fax Channels et 10 licences CPU2 Fax Clients. | Dans l'AIN, uniquement sur le maître, sinon par nœud. |  |
Canaux de télécopie CPU2 (Mitel 470 uniquement) | Canal média fax supplémentaire. | 0 | 1 canal média fax supplémentaire par licence (8 au max.) | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
CPU2 Fax Clients(Mitel 470 uniquement) | Utilisateurs supplémentaires avec boîtes fax. | 0 | 1, 20 ou 50 boîtes fax supplémentaires par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Hospitality Manager | Utilisation de Hospitality Manager | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Hospitality PMS Interface | Utilisation de l'interface PMS et, partant, du protocole FIAS. | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Hospitality PMS Rooms | Nombre de chambres en cas d'utilisation de l'interface PMS. | 0 | 1, 20, 50 ou 100 chambres par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Mitel OpenCount Basic Package | Licence de base: Préalable pour toutes les autres licences OpenCount. Permet la connexion au MiVoice Office 400 et l'utilisation de fonctions de base. | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Mitel OpenCount Healthcare Branch Package | Licence supplémentaire: Offre des extensions de fonctions pour les résidences pour personnes âgées et médicalisées. | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Mitel OpenCount Public Authorities Branch Package | Licence supplémentaire: Offre des extensions de fonctions pour les administrations urbaines, communales, ministères, etc. | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Mitel OpenCount Functional Upgrade to Comfort | Licence supplémentaire: Offre des fonctions supplémentaires telles que le PIN de téléphonie. | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Mitel OpenCount Functional Upgrade to Premium | Licence supplémentaire: Offre des extensions de fonctions telles que le décompte intermédiaire, la facturation, etc. | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Mitel OpenCount Users | Licence supplémentaire: Permet la surveillance d'un certain nombre d'utilisateurs par OpenCount. | 0 | 1, 20 ou 50 utilisateurs supplémentaires par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |

Table 14. Interfaces
Licence | Attributs sous licence | Sans licence | Avec licence | Licences en cas de mise en réseau | Licence hors ligne | Lce de test
Interface ATAS | Utilisation de l'interface ATAS | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Interface ATASpro | Utilisation de l'interface ATASpro | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Licence BSS | Autorisé à se connecter à un serveur BluStar | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Interface BSS-Lync | Autorisé à l'utilisation de l'interface Lync BluStar | indisponible | débloqué | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Sessions CSTA | Nombre de terminaux surveillés via le protocole CSTA. | 0 | 1, 20, 50 ou 100 sessions CSTA par licence | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Présence Sync. via SIMPLE et MSRP | Nombre d'utilisateurs autorisés l'un des deux (ou les deux) protocoles pour des applications de tiers. | 0 | 1, 20 ou 50 utilisateurs supplémentaires autorisés à utiliser les deux protocoles par licence. | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |
Interface OAI | Utilisation de l’interface Open Application | Bloqué | Activé | Dans l'AIN uniquement sur le maître, autrement par nœud. |  |

Parent topic: Vue d'ensemble du système
↑