# Zones d'emplacement DECT

Définissez ici jusqu’à 4 zones radio (zones de couverture) pour des systèmes DECT plus grands.

Les zones de couverture permettent de décomposer la zone radio en quatre zones de desserte localement distinctes. Pour un appel entrant, le téléphone sans fil est appelé simultanément via toutes les unités radio d'une zone de couverture par le système. Le système sait dans quelle zone de couverture se trouve un téléphone sans fil et doit envoyer des messages au téléphone sans fil uniquement dans cette zone de couverture. La décomposition en zones de couverture diminue la charge du système consécutive à la signalisation des appels entrants.

Si vous avez de nombreuses unités radio (selon la dernière info, si vous avez plus de 64) vous devez décider, si vous voulez distribuer les unités radio entre quatre ou deux zones géographiques ou si vous voulez les avoir tous ensemble dans le même lieu géographique.

Règle de base:

- Toutes les unités radio dans le même lieu de couverture dans le même espace: Seule une zone géographique.

- Les unités radio dans le même lieu ou dans des lieux différents et couvrant les zones différentes: Attribuer à chaque zone de couverture une zone géographique.

Des raisons supplémentaires pour distribuer les unités radio dans plusieurs zones géographiques:

- Dès env. 80 téléphones sans fil et de nombreux appels entrants.

- Si plus de 9 appels entrants doivent être signalés en 1 seconde sur les téléphones sans fil.

- AIN avec des unités radios sur différents nœuds distribués entre plusieurs zones géographiques.

Le nombre de zone géographique peut être configuré dans l’affichage DECT.

Un téléphone sans fil qui passe de la zone de couverture d'une zone de desserte à celle d'une autre zone de desserte y est à nouveau automatiquement enregistré. Les points suivants doivent être respecté pour d'éviter l'enregistrement permanent des téléphones sans fil dans des zones de couverture:

- Les unités radio d'une cellule devraient couvrir une superficie de même nature.

- Les téléphones sans fil devraient être utilisés principalement au sein de la même zone de couverture.

- Les téléphones sans fil ne devraient pas être utilisés en permanence dans la zone de chevauchement de deux zones de couverture.

Parent topic: TDM-DECT
↑