# Adressage IP

Vous fixez ici l'adressage IP de votre serveur de communication.

## Adressage IP initial

A la première livraison du serveur de communication, le mode DHCP est activé et, lors du démarrage, le serveur de communication tente d'obtenir son adresse IP auprès du serveur DHCP. Si le serveur de communication ne trouve aucun serveur DHCP dans un délai de 90 secondes, il désactive le mode DHCP et démarre avec l'adresse IP statique de son état à la livraison, soit 192.168.104.13.

Note:

Le mode DHCP activé vous aide à retrouver plus facilement le serveur de communication dans le réseau IP. Nous vous recommandons toutefois de donner par la suite une adresse statique au serveur de communication et de ne pas l’exploiter en mode DHCP.

## Adressage IP après un premier démarrage

L'adressage IP après un premier démarrage dépend de la manière dont vous avez adressé le serveur de communication:

- Vous avez donné au serveur de communication une adresse statique et entré manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle: vos réglages sont enregistrés de manière persistante sur la carte SIM. Après un premier démarrage, le serveur de communication démarre avec le mode DHCP désactivé et utilise les coordonnées statiques enregistrées sur la carte SIM.

- Vous exploitez le serveur de communication avec le mode DHCP actif: le mode DHCP est activé après un premier démarrage.

## Recherche d'un serveur de communication dans le réseau IP

La manière la plus simple de trouver un serveur de communication dans le réseau IP est de passer par son adresse IP ou son nom d’hôte. Vous pouvez également télécharger l'application Recherche de système, qui permet de rechercher le serveur de communication au sein du sous-réseau actuel sur le serveur de téléchargement du logiciel.

Recherche de système ne doit pas être installé. Il suffit de double-cliquer le fichier pour démarrer l'application.

## Description des paramètres

Table 1. Adressage IP du serveur de communication (adaptateur réseau CPU1)
Paramètre | Explication
Client DHCP | L'adresse IP est demandée au serveur DHCP et insérée dans le serveur de communication. L'adresse IP du serveur de communication est statique et doit être saisie manuellement (mode de fonctionnement privilégié). Note: Si vous voulez exploiter le serveur DHCP intégré, il faut donner une adresse statique au serveur de communication lui-même. Voir l'affichage Serveur DHCP (=yc).
Adresse IP | Adresse IP du serveur de communication (entrée par défaut: "192.168.104.13"). Note: Si vous souhaitez modifier l'adresse IP du serveur de communication et de la carte d'applications (uniquement pour Mitel 470), vous devez commencer obligatoirement par changer l’adresse IP de la carte d'applications!
Masque du sous-réseau | Entrée par défaut: 255.255.255.0
Passerelle | Passerelle par défaut du serveur de communication (valeur standard: “0.0.0.0”).
Adresse MAC | Adresse MAC du serveur de communication.

Table 2. Paramètres du serveur proxy
Paramètre | Explication
Adresse du serveur proxy | Nom d’hôte du serveur de communication proxy. Les paramètres du serveur proxy sont utilisés pour acheminer les demandes HTTP au serveur de licence sécurisée (SLS) via un serveur proxy externe, au lieu de l’accès direct au SLS
Port web proxy | Port pour communiquer avec le serveur web proxy.
Port web sécurisé proxy | Port web sécurisé. Actuellement, ce paramètre n’est pas en cours d’utilisation.

Table 3. Paramètre de l'Hôte et du DNS
Paramètre | Explication
Nom hôte | Nom d'hôte du serveur de communication pour l'attribution de l'adresse dans le serveur DNS ou par Multicast-DNS (entrée par défaut: <Nom de modèle>-<Adresse MAC>, par exemple “430-00085d8031a6”)
Domaine | Nom de domaine (l'entrée est lue depuis le serveur DNS).
Serveur DNS principal | Adresse du serveur DNS primaire (l'entrée est lue depuis le serveur DNS).
Serveur DNS auxiliaire | Adresse du serveur DNS secondaire (l'entrée est lue depuis le serveur DNS).
Adresse IP de la carte d'applications | Adresse IP de l'interface Ethernet sur la carte d'applications.
Support Multicast-DNS | Active le répondeur DNS Multicast intégré. Les terminaux propriétaires SIP en ont besoin pour pouvoir trouver eux-mêmes le serveur de communication et s'enregistrer sur celui-ci (réglage standard: ).

Table 4. Paramètres Ethernet
Paramètre | Explication
Port | Nom de la connexion LAN sur la carte mère (Mitel 415/430) ou sur la carte processeur (Mitel 470)
Rythme | Vitesse de transmission du raccordement LAN (valeur par défaut: Auto).
État de la vitesse | Plage actuelle de la vitesse de transmission.
Type MDI | MDI: Pour la connexion à un commutateur à l’aide d’un câble patch ou la connexion directe à un PC via un câble croisé. MDI-X: Pour la connexion à un PC à l’aide d’un câble patch (prise croisée) MDI automatique: Sélection automatique du type MDI sur la base des appareils raccordés (valeur par défaut).
État MDI | État MDI actuel du raccordement LAN.

Table 5. Unité de transmission maximale
Paramètre | Explication
MTU (octets) | Maximum Transmission Unit (MTU) - La taille standard des paquets IP transmis sur Ethernet est de 1500 octets.

Table 6. Adresse IP de la carte d'applications
Paramètre | Explication
Adresse IP | Adresse IP de la carte d'applications CPU2 ou CPU2-S installée et active

Parent topic: Réseau IP
↑