# Généralités

Vous trouverez ici des réglages communs aux communications réseau.

Tableau 1. Demande de ligne téléphonique automatique
Paramètre | Explication
Appliquer le préfixe d’échange si le numéro de composition a des chiffres égaux ou supérieurs | Le préfixe d’échange est ajouté si le numéro composé est égal à ou supérieur au numéro indiqué dans ce champ. Le numéro par défaut est 9.
Délai d'attente pour la numérotation (s) | La valeur par défaut est 4 secondes
Complétion automatique du préfixe d'échange pour les applications CTI | Permet à l’achèvement automatique du code d’échange. Cette fonctionnalité est disponible pour les applications MiCollab, BluStar, Mitel One et Dialer applications.

Tableau 2. Mode trunk-to-trunk
Paramètre | Explication
Connexion réseau-réseau | Ce réglage vous permet de restreindre ou de verrouiller le trafic central à l'échelle du système: Pas autorisé: Aucune connexion réseau-réseau ne peut être établie. "Seul. numérique-numérique: Il faut que les deux interfaces réseau soient numériques pour pouvoir établir une connexion réseau-réseau. Aussi numérique-analogique : Au moins une interface réseau doit être numérique pour pouvoir établir une connexion réseau-réseau. Aussi analogique-analogique : Une connexion réseau-réseau est toujours possible.
Délai d'expiration de la connexion (min) | Uniquement pour le type d'appel Analogique-analogique également : La communication est libérée après la durée de déconnexion réglée.
Attendre la connexion | Vous spécifiez ici si un renvoi d'appel vers le réseau configuré doit toujours être connecté en cas d'appel externe ou uniquement lorsque l'appelé prend la communication et que la communication est ainsi établie: Le renvoi d'appel n'est effectué que si une communication est établie. Ce réglage permet d'éviter à l'appelant les taxes pour la communication jusqu'au serveur de communication si l'utilisateur appelé est occupé ou inaccessible. Le renvoi d'appel inconditionnel est toujours transféré.

## Référence d'horloge et tableau de référence d'horloge

La fréquence du signal d'horloge d'un serveur de communication est prédéfinie (synchronisée) par les accès de base T0 et les accès primaires T2 du réseau public. Le serveur de communication génère sa propre fréquence d'horloge si la synchronisation par le réseau public tombe en panne (p. ex. suite à une coupure des lignes réseau). Les réglages par défaut effectués automatiquement sont suffisants dans la plupart des cas. Ne modifiez ces réglages que si vous avez une configuration spéciale qui l'exige (p.ex. en cas de mise en réseau privée ou pour CAS/R2).

Tableau 3. Rappel de communication / Durée sonnerie
Paramètre | Explication
Référence utilisée | Il s'agit du port actuellement utilisé pour la synchronisation.
Référence maître | Ce port est la référence maître.
État de la synchronisation | Statut actuel de la synchronisation.

Sujet parent : Exchange
↑