# Messagerie vocale - Généralités

Vous procédez ici aux réglages de la messagerie vocale pour les messages vocaux. Vous voyez le mode de messagerie vocale configuré, l’espace mémoire actuellement utilisé ainsi que la capacité totale d'enregistrement pour le système de messagerie vocale. Vous pouvez en outre charger des messages d’accueil globaux et des langues pour le guide vocal.

Tableau 1. Messages vocaux
Paramètre | Description
Nom du message d'accueil global | Vous pouvez donner ici le nom de votre choix au message d'accueil global.
Enregistrement min. avant le message de débordement | On peut attribuer à chaque boîte vocale une capacité d'enregistrement maximale pour les messages vocaux. Si la mémoire libre d'une boîte vocale est inférieure à cette valeur, le système commute sur le message vocal de débordement. L’appelant ne peut pas laisser de message vocal après le message d'accueil de débordement. Le message d'accueil de débordement est le même pour tous les propriétaires de boîte vocale. notes : Le message d'accueil de débordement reste actif jusqu’à ce qu'un espace de mémoire ait été libéré par effacement de messages vocaux ou d'accueil. Le message d'accueil de débordement est actif même si la capacité totale de la mémoire vocale du système de messagerie vocale est entièrement utilisée.
Aucun enregistrement des messages inférieurs à (s) | Durée minimale en secondes d'un message vocal pour qu'il soit enregistré.
Période de rétention pour nouveaux messages (en jours) | Les messages vocaux plus anciens, pas encore écoutés, sont automatiquement effacés après écoulement de la durée configurée (en jours). La valeur réglée s'applique également aux messages vocaux écoutés si le paramètre Période de sauvegarde pour les messages écoutés est vide
Période de rétention pour les messages écoutés(en jours) | Les messages vocaux plus anciens, déjà écoutés, sont automatiquement effacés après écoulement de la durée configurée (en jours). La durée de conservation commence à courir le jour où le message vocal a été écouté et non le jour où il été prononcé.

## Configuration DSP

Le mode de fonctionnement du système de messagerie vocale est affiché ici. Vous pouvez configurer le paramètre dans l'affichage Ressources médias ( =ym).

Note for Mitel 415/430 :

Si le paramètre Mode messagerie vocale est configuré sur Avancé Avancé (G.729 uniquement) , toutes les données audio de la messagerie vocale (messages d'accueil personnels et globaux et langues du guide vocal) doivent également exister au format G.729 pour pouvoir être diffusées. Les pages d’accueil existantes dans le format G.711nbspdoivent être converties en format G.729 à l’aide du Convertisseur Mitel 400 WAV. Avec un login partenaire, le Mitel 400 WAV Converter peut être téléchargé en tant que logiciel gratuit depuis le serveur de téléchargement de logiciels.

Sujet parent : Gestion de la messagerie vocale
↑