# Configuration du serveur (serveur DHCP)

Le serveur DHCP intégré vous permet d'enregistrer simplement vos téléphones IP propriétaires (téléphones IP et SIP propriétaires) sur le serveur de communication.

Après un premier démarrage, le serveur DHCP est désactivé et aucune plage d’adresses DHCP n’est définie. Vous ne pouvez activer le serveur DHCP que si le serveur de communication a lui-même une adresse statique et peut être adressé sans DHCP.

Tableau 1. Paramètres du serveur DHCP
Paramètre | Explication
Serveur DHCP | Le serveur DHCP interne est activé. Remarque : Le serveur DHCP ne peut être activé que si le serveur de communication a lui-même une adresse statique et peut être adressé sans DHCP. Voir l'affichage Adressage IP (=9g).
Prise en charge DHCP | Tous: Tous les appareils dans le sous-réseau qui demandent une adresse IP (tous les clients DHCP) reçoivent une adresse IP de la plage d’adresses du serveur DHCP et l’intégration est enregistrée. périphériques Mitel uniquement: Seuls les clients DHCP Mitel, tels que les téléphones système liés à l'IP, reçoivent une adresse IP et sont enregistrés.
Options spécifiques du constructeur | Via les options spécifiques du constructeur, le serveur DHCP peut fournir des informations de configuration spécifiques aux téléphones propriétaires à liaison IP. Standard: Le serveur DHCP transmet les données de configuration enregistrées par défaut. Fichier de configuration: Le serveur DHCP transmet les données de configuration contenues dans le fichier de configuration vendoroptions. Vous devez au préalable placer ce fichier de configuration dans le système de gestion de fichiers du serveur de communication, sous le dossier /dhcp/. Aucune option spécifique du constructeur n’est transmise si le serveur DHCP ne trouve pas le fichier de configuration.

Tableau 2. Plage d'adresse
Paramètre | Explication
Plage du sous-réseau | Affichage de la plage d'adresse du sous-réseau dans lequel se trouve le serveur DHCP.
Masque du sous-réseau | Masque de sous-réseau applicable au serveur DHCP. Masque de sous-réseay (même paramètre que sous Réseau IP / LAN).

Tableau 3. Adresses réservées
Paramètre | Explication
Serveur de communications | Adresse IP du serveur de communication (conformément au réglage sous Réseau IP / Adressage IP).
Passerelle | Passerelle du masque de sous-réseau (conformément au réglage sous Réseau IP / Adressage IP).
Serveur DNS principal | Adresse IP du serveur DNS (conformément au réglage sous Réseau IP / Adressage IP).
Serveur DNS auxiliaire | Adresse IP du serveur DNS auxiliaire (conformément au réglage sous Réseau IP / Adressage IP).

Tableau 4. DHCP
Paramètre | Explication
Première adresse IP | Première adresse de la plage d’adresses contrôlée par le serveur DHCP.
Dernière adresse IP | Dernière adresse de la plage d’adresses contrôlée par le serveur DHCP. Remarque : On peut gérer environ 400 (Mitel 470), 50 (Mitel 415/430), 500 (SMB Controller), et 3000 (Virtual Appliance) terminaux via le serveur DHCP intégré. Vous trouverez d'autres informations dans le manuel du système (lien direct dans la partie "Voir aussi...").
Période de validité (lease time) | Les clients DHCP (p. ex., téléphones propriétaires) annoncent au serveur DHCP, avant l’expiration de la période de validité, s’ils veulent conserver leur intégration. A l’expiration de la période de validité, le serveur DHCP prolonge la validité de toutes les intégrations pour lesquelles des demandes dans ce sens ont été déposées et réinitialise le compteur de temps de la période de validité. Toutes les intégrations pour lesquelles aucune demande n’a été faite sont déconnectées et les adresses IP correspondantes sont libérées. Remarque : Si vous modifiez la période de validité, toutes les intégrations non réservées sont coupées.

Sujet parent : Serveur DHCP
↑