# Modifica dell'account SIP

Qui è possibile aprire o modificare un account SIP. Per ogni accesso SIP è necessario un account SIP. Per ogni provider SIP è possibile creare più account SIP e quindi più accessi.

Gli account SIP sono utili per registrarsi in un provider SIP. Di norma, ogni utente dispone di un proprio account SIP, che viene assegnato tramite il numero di selezione passante. Tuttavia è anche possibile che più utenti effettuino telefonate in uscita utilizzando un unico account SIP, cioè l'account predefinito. Per ogni provider SIP è possibile configurare un account predefinito (1).

Nella vista Overlay Aggiungere un account SIP sono disponibili solo le impostazioni principali. Nella tabella seguente queste impostazioni sono contrassegnate con un asterisco dopo il nome.

Table 1. Generale
Parametri | Commenti
Provider SIP* | L'account SIP è assegnato al profilo provider SIP.
Account SIP* | Numero identificativo dell'account SIP (del sistema)
Nome* | Nome dell'account SIP (del sistema)
Nome mostrato | Nome dell'account SIP presso il provider SIP. Questa voce è necessaria per alcuni provider SIP, per altri è facoltativa. Spesso viene utilizzato l'ID SIP.
ID SIP* | Numero di identificazione dell'account SIP presso il provider SIP.
Nome utente* | Nome utente dell'account SIP presso il provider SIP. Questo parametro deve essere inserito solo se il provider SIP richiede l'autenticazione.
Password* / Conferma password* | Password nel provider SIP.

Table 2. Registrazione
Parametri | Commenti
Registrazione obbligatoria | Il server di comunicazione tenta di registrarsi sul provider SIP. Pertanto, il provider SIP viene informato della sede attuale dell’utente SIP.
Registrato | Campo di stato
Account predefinito | L’account predefinito consente all’utente senza account SIP di attivare chiamate tramite SIP Trunk
Registra offlien su | Con questo parametro è possibile definire quale satellite nel funzionamento offline userà questo account SIP. Spiegazione: In una AIN, tutte le chiamate SIP vengono gestite dal master. Ciò significa che il master esegue la registrazione SIP per gli account di tutti i provider SIP. Quando un satellite si disconnette, deve essere in grado di registrare i propri account SIP sullo stesso provider SIP, così gli utenti di quel satellite possono comunque effettuare chiamate esterne. Per abilitare questa opzione, il master deve deregistrarsi dagli account di tutti i provider SIP utilizzati dal satellite.

Table 3. Presentazione
Parametri | Commenti
Numero di selezione passante* | Il numero di selezione passante interno del sistema associa l'account SIP alle destinazioni di chiamata interne, definite nel piano di selezione passante. Il numero deve essere creato e configurato nel piano di selezione passante.
Campo 'From': Tipo | Qui vengono definite quali informazioni inserire per le chiamate in uscita come identificazione chiamante.
Campo 'From': Stringa | Inserire qui l'identificazione chiamante desiderata, se è stato selezionato il Campo ’From’: Tipo = Definito dall'utente.
Campo 'Contact': Tipo | Campo 'From': Il tipo di Contact"Contatto" è identico al tipo di campo "Da" (valore predefinito) Numero di selezione passante: Il tipo di campo ‘Contact’ è del tipo Numero di selezione passante.
Mostra CLIP utente nel campo ’From’ | Se più utenti effettuano chiamate in uscita attraverso l'account di default, il CLIP dell'utente viene fornito nell'impostazione standard in un campo supplementare. Se un provider SIP non analizza questo campo, il CLIP può essere fornito anche nel campo ’From’. Il CLIP dell'utente viene fornito nel campo "Da". Il CLIP dell'utente viene fornito nel campo "P-Preferred-Identity" (valore predefinito).

Parent topic: Instradamento delle chiamate in entrata
↑