# Modifica dell'instradamento

Gli instradamenti consentono di assegnare il fascio adeguato alle chiamate in uscita e quindi di definire il collegamento urbana.

Tramite l'assegnazione del fascio, un instradamento determina le interfacce di rete attraverso le quali viene instradata una chiamata in uscita.

Table 1. Impostazioni degli instradamenti
Parametri | Spiegazione
Instradamento | Numero di riferimento dell'instradamento.
Num. di chiamata / Nome | Numero di chiamata e nome dell'instradamento.
Numero massimo di chiamate in uscita | Limita il numero chiamate in uscita contemporanee. Appena viene raggiunto il limite impostato, non viene più effettuata alcuna chiamata attraverso questo instradamento e il chiamante riceve il tono di congestione. Pertanto è possibile garantire che le linee rimangano libere per chiamate in uscita/entranti. Se una delle destinazioni di chiamata definita è occupata, il chiamante riceve la segnalazione di occupato.
Totale canali B | Indica il numero dei canali B disponibili.
Invia codice di accesso | Qui è possibile inserire un prefisso, che viene aggiunto al numero selezionato.
Ritardo all’invio | Qui viene definito il numero di cifre che il chiamante deve aver già selezionato nella selezione diretta, prima di avviare la chiamata. Casi di utilizzo: La destinazione chiamata non supporta la procedura Overlap Dailing e può analizzare solo numeri di chiamata interi. Le risorse di linea sono scarse e la durata dell'impegno deve essere limitata a un minimo.
Blocco alla selezione, blocco telefono est. | Il blocco cifre esterne assegnato all'utente chiamante è attivo e impedisce la connessione se vengono selezionate cifre non consentite. Le cifre del numero esterno selezionato non vengono controllate.
Identificatore del piano di numerazione (NPI) | Selezionare E.164 se le chiamate in uscita vengono instradate nella rete pubblica attraverso questo instradamento.
Intervallo di impulsi per tariffazione virtuale | Per i collegamenti urbani che non forniscono informazioni sugli addebiti (come ad es. SIP), è possibile creare qui un contatore addebiti virtuale, definendo l'intervallo tra gli impulsi di tariffazione. Nell'impostazione standard non vengono rilevati gli addebiti virtuali (valore impostazione “0”).
Assegnazione fasci | Qui viene definito il fascio tramite il quale le chiamate di questo instradamento devono essere instradate nella rete. È possibile registrare più fasci. L'instradamento tenta di inviare una chiamata in sequenza utilizzando il primo fascio libero.

Parent topic: Instradamento delle chiamate in uscita
↑